Aprobat:
Directorul SRL ”Edinet-GAZ”
Igori Nepeivoda
”___”______________2023

Documentație de atribuire la
anunțul de participare Nr. ED-G-12/23
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziție de lucrări ” Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești”. 
Numărul: № ED-G-12/23;
Tip procedură:  – Concurs deschis;
Entitatea contractantă: SRL ”Edinet-GAZ” Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28;

1.	Descriere generală, Informații:
Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectului ” Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești”, conform documentației de proiect nr. 7C-21. Obiectul achiziției prevede construcția gazoductului de presiune medie și joasă cu lungimea de 2,941 metri – care preponderent este amplasat subteran din polietilenă, cu construcția branșamentelor către consumatori;  și montarea a 21 puncte de reglare gaze pentru asigurarea presiunii necesare.

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	
 	1	2	3	4	5	
1	45453000-7	Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești (inclusiv):	km	2,941	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
Total achiziție:	

2.	Condiții de furnizare a lucrărilor:
Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor este de 30 octombrie 2023, termenul maxim de dare în exploatare 15 noiembrie 2023. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 

3.	Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:
Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 
Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

4.	Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:
•	Cerințe față de PRG: 
* nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii  metalice  la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
 * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
* construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
* volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
* amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
* orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
* orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
* grile pentru ventilare; 
* toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
*țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșie;
*armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
*regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
* garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
* garanție la utilaje – minim 24 de luni;
* toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; 
* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
* tavă pentru depozitarea documentelor;
* zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. 
* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
* în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip КЗМ;
* Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 
1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.	
* Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.
* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;
* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției; 
•	Cerințe față de țeava de oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
-	verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;
•	Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere - ГОСТ 50838-95;
-	calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fitinguri PE100; 
-	fabricate conform SM EN 1555-2:2014; 
-	trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de armaturi din oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de lucrări:
-	Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 
-	Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 15 noiembrie 2023;
-	Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor OSD;
-	Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;
-	Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Edinet-gaz”, str. N. Testimițeanu 28, mun. Edineț (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
-	Ridicarea de control a lucrărilor executate, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;
-	Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;
-	Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. 
5.	Cerințe privind calculul costului/prețului:
•	Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.
•	Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.
6.	Cerințe față de operatorii economici:
•	să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;
•	să nu se afle în proces de lichidare;
•	să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
•	să nu-i fie stopată activitatea; 
•	să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
•	să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
•	să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
•	să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;
•	să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;
7.	Condiții referitoare la contract:
•	Termenul de semnare a contractului – în termen pînă la 10 zile lucrătoare 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
•	Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;
•	Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Data „____”__________________

                                                                                                              

                                        

                                

                                      

Specificații de preț:
Obiectul: Achiziție de lucrări ”Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești”
Numărul: ED-G-12/23;
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5, 6:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea a obiectului (lei fără TVA)	
 	1	2	3	4	5	6	
1	45453000-7	Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești (inclusiv):	km	2,941	 	 	
Total achiziție:	                   -     	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Volume de lucrări:
Obiectul: Achiziție de lucrări ” Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești”
Numărul: ED-G-12/23;

1.	Gazificarea caselor de locuit din s. Balasinești:
2.	Etapa I. Conducte exterioare. Alimentare cu gaze de presiune medie (marca AGE)
3.		(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	
							
4.	
1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente  					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	6,22			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	19,26			
 3	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	233,92			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	102,00			
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	4,07			
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	4,07			
   		Capitolul 1.2. Ramificatie de bransament  1buc.					
7	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу	buc	1,00			
 8	GD14B
	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2  1/2"- 3" (Врезка в существующий газопровод)	buc	1,00			
 9	TsA05E1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4  m teren mijlociu ( 1,5х1,5х1,5(h)) x1	m3	3,38			
 10	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	3,38			
 11	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,38			
   		Capitolul 1.3. Conducte si materiale					
12	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm   (D25)	buc	17,00			
 13	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm  (D25)	buc	34,00			
 14	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (D32) 	buc	4,00			
 15	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (D32)	buc	8,00			
 16	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm Кран шаровый фланцевый Ду 80	buc	1,00			
 17	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,00			
 18	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду=33х2мм Гост 10704-91)	m	34,00			
 19	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду=38х2мм Гост 10704-91)	m	8,00			
 20	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	34,00			
 21	IzA08B k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat	m2	0,96			
 22	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,042			
 23	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,042			
 24	GD61E
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. (PE80 SDR17,6 D90x7,1)	m	210,00			
 25	GD61D
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75 mm. (PE80 SDR17,6 D75)	m	360,00			
 26	GD61C
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75 mm. (PE80 SDR17,6 D75)	m	100,00			
 27	GD61B
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75-90 mm.(PE80 SDR17,6 D63)	m	255,00			
 28	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D50)	m	260,00			
 29	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40)	m	194,00			
 30	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32)	m	117,00			
 31	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (муфта д 75)	buc	20,00			
 32	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (муфта 63)	buc	3,00			
 33	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (муфта д 50)	buc	3,00			
 34	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	2,00			
 35	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	2,00			
 36	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Teu D75 termorezist.)	buc	1,00			
 37	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Reductie D75x63 termorezist.)	buc	1,00			
 38	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Capac D75 termorezist.)	buc	2,00			
 39	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Capac D63 termorez.)	buc	1,00			
 40	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Capac D40 termorez.)	buc	1,00			
 41	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting Отводы под 90 градусов с закладными нагревателями (электрофузионые) Д90	buc	2,00			
 42	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфты с закладными нагревателями (электрофузионые) Д90	buc	3,00			
 43	GD54B
	Переходы полиэтилен-сталь Неразъемное соединение до 1,0 Мпа Д90х89	buc	2,00			
 44	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting Заглушки  с закладными нагревателями (электрофузионые) Д90	buc	1,00			
   		Capitolul 1.4. УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 4шт.      					
45	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 	m3	0,04			
 46	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg/buc	kg	19,08			
 47	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,019			
 48	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,019			
 49	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91)	m	4,00			
 50	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел) 	m2	0,08			
 51	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	7,20			
 52	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел ) 	m2	0,08			
 53	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	16,00			
 54	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,04			
 55	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм)	buc	4,00			
 56	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (труба п/э  SDR11  Д=40х3,7)  1,5m	m	6,00			
 57	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)  0,5m	m	2,00			
 58	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными эл. нагревателями Д=40мм)	buc	4,00			
 59	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход пэ/ст Дн40х32)	buc	4,00			
   		Capitolul 1.5. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 16шт  					
60	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,16			
 61	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	76,32			
 62	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,076			
 63	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,076			
 64	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	16,00			
 65	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,288			
 66	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	64,00			
 67	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,288			
 68	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	28,80			
 69	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,16			
 70	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	16,00			
 71	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	24,00			
 72	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	8,00			
 73	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	16,00			
 74	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	16,00			
   		Capitolul 1.6. УПГ-6  Пункт провода-спутника ППС-КT с контрольной трубкой - 1шт.  					
75	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (Ковер)	buc	1,00			
 76	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба РЕ Дн=32х3,0  SDR11 )	m	1,00			
 77	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) 0,04m3	m3	0,04			
 78	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	0,30			
 79	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6  АII)  2.1kg	kg	2,10			
 80	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5   0.001m3	m3	0,001			
 81	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,02			
 82	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)	m2	0,40			
 83	
	Полимерная липкая лента	m	1,50			
   		Capitolul 1.7. УПГ-14-42 Тройниковый переходной узел ТПУ 75- 1 шт 					
84	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Teu D75x75)	buc	0,00			
 85	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Mufe D75 termorezist.)	buc	3,00			
   		Capitolul 1.8. УПГ-14-14 Тройниковый переходной узел ТПУ 75-40 - 1 шт					
86	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной Дн 75/40)	buc	1,00			
 87	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта терморезисторная Дн 40)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.9. УПГ-14-6 Тройниковый переходной узел ТПУ 75-32 - 10 шт					
88	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  (Тройник неравнопроходной Дн75/32)	buc	10,00			
 89	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (муфта терморезисторный Дн 32)	buc	10,00			
   		Capitolul 1.10. УПГ-14-13 Тройниковый переходной узел (ТПУ75-40)-2 шт					
90	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник терморезисторный Д=90-63)	buc	2,00			
 91	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (муфта  теморез. Дн40)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.11. УПГ-14-12 Тройниковый переходной узел ТПУ 75-40- 1 шт 					
92	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной терморезисторный Д=75-40)	buc	1,00			
 93	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта терморезисторная D40)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.12. УПГ-14-4 Тройниковый переходной узел ТПУ 75-32- 5 шт 					
94	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной Д=75-32)	buc	5,00			
 95	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта терморезисторная D32)	buc	5,00			
   		Capitolul 1.13. УПГ-14-11 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-40 -1 шт					
96	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	1,00			
 97	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморизист. Ф63х40)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.14. УПГ-14-3 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-32 -2 шт  					
98	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	2,00			
 99	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 63-32)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.15. УПГ-7  Размещение ШГРУ на опоре в ограждении - 21шт.					
		Capitolul 1.15.1. Установка  ШГРУ  на опоре (21 шт.)					
100	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m    (Нглуб.=0,7м)	buc	21,00			
 101	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент  под опору для ШГРУ из бетона  В12,5)  	m3	4,20			
 102	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) 	m2	3,78			
 103	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора для ШГРП из трубы Д=57х3 L=1,2м+0,5м) (1,7х4,88кг/м )  х21	kg	174,22			
 104	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление уголок 50х50х3.0  L=3m)  1,86kg/buc  х21	kg	39,06			
 105	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul 	m2	1,13			
   		Capitolul 1.15.2. Ограждение площадки 					
106	CO06B4 adaptat
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы, 1 компл.: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -8,93кг, бетон  В7,5- 0,35м3)  (L=15х2х(2,5+1,05)+2х2х(3.15+1,05)+ 1х2х(2,3+1,05)+3x2x(2.4+1.05)=150.7, м)	m	150,70			
 107	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1,22м2   х21	m2	25,62			
 108	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,2м2   х21	m2	25,20			
 109	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения) 	m2	246,76			
 110	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv  (55.97м2 х0,1)	m3	5,60			
 111	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (толщ.100 мм)	m3	5,60			
 112	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast  (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) 	m3	8,95			
   		Capitolul 1.15.3. Пешеходная дорожка 0.5м  					
113	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (толщ.100 мм) х21	m3	0,79			
 114	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast  (щебеночное покрытие толщ. 160 мм)  х21	m3	1,26			
   		Capitolul 1.15.4. Земляные работы для заземление ШГРУ  					
115	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu  (6mх0,5х0,8,m3)  х21	m3	50,40			
 116	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,40			
     		Capitolul 1.16. Козырек Кр 1.  - 21 шт.					
117	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m   (Нглуб.=0,9м)	buc	21,00			
 118	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris    0,007m3	m3	0,15			
 119	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент из бетона  В12,5)   0,14m3	m3	2,94			
 120	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )  0,19m2	m2	3,99			
 121	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора ОП)  51,28kg	kg	1 076,88			
 122	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Козырек - уголок 50х5)  34,06kg	kg	715,26			
 123	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	1,792			
 124	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	1,792			
 125	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Сталь кровельная ГОСТ 14918-80*)  2,1m2	m2	44,10			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
126	08-03-545-5
	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 (Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	20,00			
 127	
	Коробка клеммная (для Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	20,00			
 128	GE01C
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -35 mc/h (ШГРУ с двумя регуляторами давления газа FE-25)	buc	4,00			
 129	GE01A
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h  (ШГРУ с двумя регуляторами давления газа FE-10)	buc	2,00			
 130	GE01A
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h  (ШГРУ с одним регулятором давления газа FE-10)	buc	15,00			
 131	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземлитель из полосы стальной 40х10мм ) ШГРП   4м  х21	100 m	0,84			
 132	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  ( заземлитель горизонтальный из полосы стальной 40х10мм ) (10-4=6m)   ШГРП  х21	100 m	0,126			
 133	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1шт=3м)  ШГРП, 3шт. х21	10 buc	6,30			
 		Capitolul 3. Utilaj 					
134	Pretul firmei
	ШГРУ с двумя регуляторами давления газа FE-25 	buc	4,00			
 135	Pretul firmei
	ШГРУ с двумя регуляторами давления газа FE-10	buc	2,00			
 136	Pretul firmei
	ШГРУ с одним регулятором давления газа FE-10	buc	15,00			
5.	 

Etapa I. Conducte exterioare. Alimentare cu gaze de presiune joasa ШГРП №1-10,13-14,16,20,21 (marca AGE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Conducte si materiale 					
1	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	15,00			
 2	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	15,00			
 3	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	30,00			
 4	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	30,00			
 5	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,03			
 6	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,03			
   		Capitolul 1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 15шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
7	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	2,70			
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70			
 9	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	3,00			
 10	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	2,70			
 11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	102,00			
 12	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,102			
 13	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,102			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
14	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" 	buc	15,00			

Etapa I. Conducte exterioare. Alimentare cu gaze de presiune joasa ШГРП №11 (marca AGE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente  					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,9018			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	2,75			
 3	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	49,41			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,276			
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,7725			
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,7725			
   		Capitolul 1.2. Conducte si materiale 					
7	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	4,00			
 8	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	4,00			
 9	ID10E
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn50мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 10	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	8,00			
 11	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D50х3,5 Гост 3262-75)	m	2,00			
 12	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	8,00			
 13	IzA08B k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat	m2	0,32			
 14	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 15	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 16	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D63х5,8)	m	42,00			
 17	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D50х4,6)	m	74,00			
 18	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7)	m	50,00			
 19	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	150,00			
 20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Teu D63 termorezist.)	buc	1,00			
 21	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Teu D32 termorezist.)	buc	1,00			
 22	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D63x50 termorezist.)	buc	1,00			
 23	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D50x40 termorezist.)	buc	1,00			
 24	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D40x32 termorezist.)	buc	1,00			
 25	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D63 termorezist.)	buc	1,00			
 26	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D50 termorezist.)	buc	1,00			
 27	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	1,00			
 28	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	2,00			
 29	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D63  (аварийный запас)	m	1,00			
 30	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D50  (аварийный запас)	m	2,00			
 31	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D40  (аварийный запас)	m	1,00			
 32	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	3,00			
   		Capitolul 1.3. УПГ-2-1  Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=63) - 1шт.      					
33	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5     0.01m3	m3	0,01			
 34	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 )4.77	kg	4,77			
 35	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,005			
 36	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,005			
 37	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=150мм,L=1000мм, Гост 10704-91)	m	1,00			
 38	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -2.3кг на 1 узел) 	m2	0,018			
 39	
	Пакля смоляная ленточная  2.3кг/шт.	kg	2,30			
 40	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 5кг на 1узел ) 	m2	0,018			
 41	
	Пенополимерный материал в футляр  5кг/шт.	kg	5,00			
 42	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,01			
 43	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze 200mm   (Контрольная трубка с заглушкой Ду=20 мм, L=1,2m)	buc	1,00			
 44	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (кожух из листовой стали 350х450х3 ) 3.71	kg	3,71			
 45	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм)	buc	1,00			
 46	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба п/э  PE80 SDR11 Д=63х5,8 )	m	1,00			
 47	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду=50мм Гост 10704-91) 0.5	m	0,50			
 48	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D63)	buc	1,00			
 49	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход ПЕ/Сталь D63 / D50)	buc	1,00			
 50	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод 90* с закладными нагревателями  D63)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 4шт  					
51	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,04			
 52	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	19,08			
 53	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,019			
 54	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,019			
 55	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	4,00			
 56	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,072			
 57	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	16,00			
 58	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,072			
 59	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	7,20			
 60	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,04			
 61	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	4,00			
 62	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	6,00			
 63	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	2,00			
 64	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	4,00			
 65	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	4,00			
   		Capitolul 1.5. УПГ-14-2 Тройниковый переходной узел ТПУ 50-32 -1 шт 					
66	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 50)	buc	1,00			
 67	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 50-32)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.6. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 4шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
68	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,72			
 69	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,72			
 70	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,80			
 71	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,72			
 72	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	27,20			
 73	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,027			
 74	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,027			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
75	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" 	buc	4,00			
 76	08-03-545-5
	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 (Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	5,00			
 77	
	Коробка клеммная (для Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	5,00			

Etapa I. Conducte exterioare. Alimentare cu gaze de presiune joasa ШГРП №12 (marca AGE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente  					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,9332			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	2,8461			
 3	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	51,1309			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,947			
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,7993			
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,7993			
   		Capitolul 1.2. Conducte si materiale 					
7	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	10,00			
 8	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	10,00			
 9	ID10E
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn50мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 10	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	20,00			
 11	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D50х3,5 Гост 3262-75)	m	2,00			
 12	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	20,00			
 13	IzA08B k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat	m2	0,32			
 14	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,022			
 15	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,022			
 16	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D63х5,8)	m	36,00			
 17	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D50х4,6)	m	76,00			
 18	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7)	m	40,00			
 19	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	175,00			
 20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Teu D63 termorezist.)	buc	1,00			
 21	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Teu D32 termorezist.)	buc	1,00			
 22	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D63x50 termorezist.)	buc	1,00			
 23	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D63x32 termorezist.)	buc	1,00			
 24	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D50x40 termorezist.)	buc	1,00			
 25	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D40x32 termorezist.)	buc	1,00			
 26	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D63 termorezist.)	buc	1,00			
 27	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D50 termorezist.)	buc	1,00			
 28	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	1,00			
 29	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	2,00			
 30	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D63  (аварийный запас)	m	1,00			
 31	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D50  (аварийный запас)	m	2,00			
 32	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D40  (аварийный запас)	m	1,00			
 33	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	4,00			
   		Capitolul 1.3. УПГ-2-1  Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=63) - 1шт.      					
34	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5     0.01m3	m3	0,01			
 35	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 )4.77	kg	4,77			
 36	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,005			
 37	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,005			
 38	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=150мм,L=1000мм, Гост 10704-91)	m	1,00			
 39	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -2.3кг на 1 узел) 	m2	0,018			
 40	
	Пакля смоляная ленточная  2.3кг/шт.	kg	2,30			
 41	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 5кг на 1узел ) 	m2	0,018			
 42	
	Пенополимерный материал в футляр  5кг/шт.	kg	5,00			
 43	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,01			
 44	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze 200mm   (Контрольная трубка с заглушкой Ду=20 мм, L=1,2m)	buc	1,00			
 45	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (кожух из листовой стали 350х450х3 ) 3.71	kg	3,71			
 46	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм)	buc	1,00			
 47	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба п/э  PE80 SDR11 Д=63х5,8 )	m	1,00			
 48	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду=50мм Гост 10704-91) 0.5	m	0,50			
 49	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D63)	buc	1,00			
 50	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход ПЕ/СТАЛЬ D63 / D50)	buc	1,00			
 51	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод 90* с закладными нагревателями  D63)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 9шт  					
52	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,09			
 53	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	42,93			
 54	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,043			
 55	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,043			
 56	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	9,00			
 57	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,162			
 58	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	36,00			
 59	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,162			
 60	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	16,20			
 61	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,09			
 62	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	9,00			
 63	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	13,50			
 64	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	4,50			
 65	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	9,00			
 66	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	9,00			
   		Capitolul 1.5. УПГ-14-3 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-32 -3 шт  					
67	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	3,00			
 68	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 63-32)	buc	3,00			
   		Capitolul 1.6. УПГ-14-2 Тройниковый переходной узел ТПУ 50-32 -2 шт 					
69	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 50)	buc	2,00			
 70	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 50-32)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.7. УПГ-14-1 Тройниковый переходной узел ТПУ 40-32 -1 шт 					
71	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 40)	buc	1,00			
 72	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 40-32)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.8. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 10шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
73	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	1,80			
 74	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,80			
 75	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	2,00			
 76	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	1,80			
 77	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	68,00			
 78	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,068			
 79	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,068			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
80	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" 	buc	10,00			
 81	08-03-545-5
	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 (Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	10,00			
 82	
	Коробка клеммная (для Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	10,00			

Etapa I. Conducte exterioare. Alimentare cu gaze de presiune joasa ШГРП №15,17 (marca AGE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Conducte si materiale 					
1	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	4,00			
 2	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	4,00			
 3	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn32мм Pn 0.1МПа)	buc	2,00			
 4	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	12,00			
 5	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D32x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 6	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	14,00			
 7	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,014			
 8	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,014			
 9	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Reductie din otel Dy32x25)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 4шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
10	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,72			
 11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,72			
 12	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,80			
 13	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,72			
 14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	27,20			
 15	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,027			
 16	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,027			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
17	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" 	buc	4,00			

Etapa I. Conducte exterioare. Alimentare cu gaze de presiune joasa ШГРП №18 (marca AGE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente  					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,702			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	2,1411			
 3	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	38,46			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,01			
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,60			
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,60			
   		Capitolul 1.2. Conducte si materiale 					
7	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	7,00			
 8	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	7,00			
 9	ID10E
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn50мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 10	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	14,00			
 11	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D50х3,5 Гост 3262-75)	m	2,00			
 12	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	14,00			
 13	IzA08B k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat	m2	0,32			
 14	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,016			
 15	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,016			
 16	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D63х5,8)	m	80,00			
 17	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7)	m	70,00			
 18	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	96,00			
 19	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D63x32 termorezist.)	buc	1,00			
 20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D40x32 termorezist.)	buc	1,00			
 21	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D63 termorezist.)	buc	1,00			
 22	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	1,00			
 23	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	2,00			
 24	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D63  (аварийный запас)	m	2,00			
 25	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D40  (аварийный запас)	m	2,00			
 26	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	2,00			
   		Capitolul 1.3. УПГ-2-1  Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=63) - 1шт.      					
27	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5     0.01m3	m3	0,01			
 28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 )4.77	kg	4,77			
 29	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,005			
 30	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,005			
 31	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=150мм,L=1000мм, Гост 10704-91)	m	1,00			
 32	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -2.3кг на 1 узел) 	m2	0,018			
 33	
	Пакля смоляная ленточная  2.3кг/шт.	kg	2,30			
 34	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 5кг на 1узел ) 	m2	0,018			
 35	
	Пенополимерный материал в футляр  5кг/шт.	kg	5,00			
 36	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,01			
 37	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze 200mm   (Контрольная трубка с заглушкой Ду=20 мм, L=1,2m)	buc	1,00			
 38	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (кожух из листовой стали 350х450х3 ) 3.71	kg	3,71			
 39	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм)	buc	1,00			
 40	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба п/э  PE80 SDR11 Д=63х5,8 )	m	1,00			
 41	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду=50мм Гост 10704-91) 0.5	m	0,50			
 42	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D63)	buc	1,00			
 43	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закладными нагревателями D63 / D50)	buc	1,00			
 44	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод 90* с закладными нагревателями  D63)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 6шт  					
45	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,06			
 46	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	28,62			
 47	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,029			
 48	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,029			
 49	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	6,00			
 50	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,108			
 51	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	24,00			
 52	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,108			
 53	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	10,80			
 54	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,06			
 55	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	6,00			
 56	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	9,00			
 57	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	3,00			
 58	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	6,00			
 59	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	6,00			
   		Capitolul 1.5. УПГ-14-3 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-32 -1 шт  					
60	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	1,00			
 61	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 63-32)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.6. УПГ-14-11 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-40 -1 шт					
62	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	1,00			
 63	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморизист. Ф63х40)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.7. УПГ-14-1 Тройниковый переходной узел ТПУ 40-32 -3 шт 					
64	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 40)	buc	3,00			
 65	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 40-32)	buc	3,00			
   		Capitolul 1.8. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 7шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
66	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	1,26			
 67	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,26			
 68	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	1,40			
 69	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	1,26			
 70	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	47,60			
 71	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,048			
 72	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,048			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
73	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" 	buc	7,00			
 74	08-03-545-5
	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 (Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	7,00			
 75	
	Коробка клеммная (для Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	7,00			

Etapa I. Conducte exterioare. Alimentare cu gaze de presiune joasa ШГРП №19 (marca AGE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente  					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,56			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	1,70			
 3	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	30,49			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	11,90			
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,48			
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,48			
   		Capitolul 1.2. Conducte si materiale 					
7	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	4,00			
 8	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	4,00			
 9	ID10E
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn50мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 10	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	8,00			
 11	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D50х3,5 Гост 3262-75)	m	2,00			
 12	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	8,00			
 13	IzA08B k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat	m2	0,32			
 14	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 15	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 16	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D63х5,8)	m	40,00			
 17	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D50х4,6)	m	40,00			
 18	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7)	m	68,00			
 19	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	47,00			
 20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D63x50 termorezist.)	buc	1,00			
 21	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D50x32 termorezist.)	buc	1,00			
 22	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D40x32 termorezist.)	buc	1,00			
 23	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D63 termorezist.)	buc	1,00			
 24	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D50 termorezist.)	buc	1,00			
 25	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	1,00			
 26	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	1,00			
 27	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D63  (аварийный запас)	m	1,00			
 28	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D50  (аварийный запас)	m	1,00			
 29	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D40  (аварийный запас)	m	2,00			
 30	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	1,00			
   		Capitolul 1.3. УПГ-2-1  Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=63) - 1шт.      					
31	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5     0.01m3	m3	0,01			
 32	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 )4.77	kg	4,77			
 33	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,005			
 34	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,005			
 35	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=150мм,L=1000мм, Гост 10704-91)	m	1,00			
 36	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -2.3кг на 1 узел) 	m2	0,018			
 37	
	Пакля смоляная ленточная  2.3кг/шт.	kg	2,30			
 38	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 5кг на 1узел ) 	m2	0,018			
 39	
	Пенополимерный материал в футляр  5кг/шт.	kg	5,00			
 40	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,01			
 41	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze 200mm   (Контрольная трубка с заглушкой Ду=20 мм, L=1,2m)	buc	1,00			
 42	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (кожух из листовой стали 350х450х3 ) 3.71	kg	3,71			
 43	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм)	buc	1,00			
 44	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба п/э  PE80 SDR11 Д=63х5,8 )	m	1,00			
 45	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду=50мм Гост 10704-91) 0.5	m	0,50			
 46	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D63)	buc	1,00			
 47	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закладными нагревателями D63 / D50)	buc	1,00			
 48	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод 90* с закладными нагревателями  D63)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 3шт  					
49	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,03			
 50	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	14,31			
 51	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,014			
 52	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,014			
 53	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	3,00			
 54	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,054			
 55	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	12,00			
 56	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,054			
 57	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	5,40			
 58	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,03			
 59	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	3,00			
 60	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	4,50			
 61	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	1,50			
 62	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	3,00			
 63	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	3,00			
   		Capitolul 1.5. УПГ-14-1 Тройниковый переходной узел ТПУ 40-32 -2 шт 					
64	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 40)	buc	2,00			
 65	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 40-32)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.6. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 4шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
66	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,72			
 67	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,72			
 68	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,80			
 69	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,72			
 70	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	27,20			
 71	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,027			
 72	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,027			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
73	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" 	buc	4,00			
 74	08-03-545-5
	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 (Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	4,00			
 75	
	Коробка клеммная (для Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	4,00