Aprobat:
Directorul SRL ”Edinet-GAZ”
Igori Nepeivoda
”___”______________2022

Documentație de atribuire la
anunțul de participare Nr. ED-G-01/22
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziție de lucrări ”Gazificarea caselor de locuit din s. Bălcăuți”. 
Numărul: ED-G-01/22;
Tip procedură:  – Concurs deschis;
Entitatea contractantă: SRL ”Edinet-GAZ” Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28;

1.	Descriere generală, Informații:
Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectului ” Gazificarea caselor de locuit din s. Bălcăuți, rnul. Briceni”, conform documentației de proiect nr. 5C-21. Obiectul achiziției prevede construcția gazoductului de presiune medie și joasă cu lungimea de 4077 metri – care preponderent este amplasat subteran din polietilenă, cu construcția branșamentelor către consumatori; construcția gazoductului de presiune medie cu lungimea de 3000 metri, construcția gazoductului de presiune joasă cu lungimea de 1077 metri  și montarea a 21 puncte de reglare gaze pentru asigurarea presiunii necesare.

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	
 	1	2	3	4	5	
1	45453000-7	Lucrări de gazificare a satului Bălcăuți (inclusiv):	km	4,077	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
Total achiziție:	

2.	Condiții de furnizare a lucrărilor:
Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor este de 30 septembrie 2022, termenul maxim de dare în exploatare 15 noiembrie 2022. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 

3.	Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:
Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 
Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

4.	Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:
•	Cerințe față de PRG: 
* nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii  metalice  la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
 * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
* construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
* volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
* amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
* orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
* orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
* grile pentru ventilare; 
* toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
*țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșie;
*armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
*regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
* garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
* garanție la utilaje – minim 24 de luni;
* toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; 
* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
* tavă pentru depozitarea documentelor;
* zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. 
* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
* în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip КЗМ;
* Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 
1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.	
* Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.
* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;
* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției; 
•	Cerințe față de țeava de oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
-	verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;
•	Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere - ГОСТ 50838-95;
-	calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fitinguri PE100; 
-	fabricate conform SM EN 1555-2:2014; 
-	trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de armaturi din oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de lucrări:
-	Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 septembrie 2022 
-	Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 15 noiembrie 2022;
-	Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor OSD;
-	Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;
-	Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Edinet-gaz”, str. N. Testimițeanu 28, mun. Edineț (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
-	Ridicarea de control a lucrărilor executate, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;
-	Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;
-	Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. 

5.	Cerințe privind calculul costului/prețului:
•	Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.
•	Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.
6.	Cerințe față de operatorii economici:
•	să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;
•	să nu se afle în proces de lichidare;
•	să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
•	să nu-i fie stopată activitatea; 
•	să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
•	să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
•	să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
•	să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;
•	să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;
7.	Condiții referitoare la contract:
•	Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
•	Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;
•	Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Data „____”__________________

                                                                                                              

                                        

                                                                      

Specificații de preț:
Obiectul: Achiziție de lucrări ”Gazificarea caselor de locuit din s. Bălcăuți”
Numărul: ED-G-01/22;
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5, 6:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea a obiectului (lei fără TVA)	
 	1	2	3	4	5	6	
1	45453000-7	Lucrări de gazificare a satului Bălcăuți (inclusiv):	km	4,077	 	 	
Total achiziție:	                   -     	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Volume de lucrări:
Obiectul: Achiziție de lucrări ”Gazificarea caselor de locuit din s. Bălcăuți”
Numărul: ED-G-01/22;

1.	Gazificarea caselor de locuit din s. Bălcăuți:
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
		Capitolul 1.1. P medie					
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1.1.1. Lucrari de terasamente  					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	12,67			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	30,00			
 3	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	340,52			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	165,60			
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	6,62			
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	6,62			
   		Capitolul 1.1.1.2. Ramificatie de bransament  1buc.					
7	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу	buc	1,00			
 8	GD14B
	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2  1/2"- 3" (Врезка в существующий газопровод)	buc	1,00			
 9	TsA05E1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4  m teren mijlociu ( 1,5х1,5х1,5(h)) x1	m3	3,38			
 10	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	3,38			
 11	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,38			
   		Capitolul 1.1.1.3. Conducte si materiale					
12	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm   (D25)	buc	21,00			
 13	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm  (D25)	buc	42,00			
 14	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду=33х2мм Гост 10704-91)	m	42,00			
 15	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду=57х3мм Гост 10704-91)	m	38,00			
 16	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	42,00			
 17	IzA08B k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat	m2	6,80			
 18	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,08			
 19	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,08			
 20	GD61B
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75-90 mm.(PE80 SDR17,6 D75х4,3)	m	340,00			
 21	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D63х5,8)	m	510,00			
 22	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D50х4,6)	m	890,00			
 23	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7)	m	810,00			
 24	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	330,00			
 25	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Mufe D75 termorezist.)	buc	4,00			
 26	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D63 termorezist.)	buc	6,00			
 27	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D50 termorezist.)	buc	9,00			
 28	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	9,00			
 29	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	4,00			
 30	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Teu D40 termorezist.)	buc	1,00			
 31	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Reductie D75x63 termorezist.)	buc	1,00			
 32	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D63x50 termorezist.)	buc	1,00			
 33	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D50x40 termorezist.)	buc	4,00			
 34	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D40x32 termorezist.)	buc	2,00			
 35	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Capac D40 termorez.)	buc	4,00			
   		Capitolul 1.1.1.4.  УПГ 12-5 Установа одного п/э крана в колодце  Д 75 - 1 шт  					
		Capitolul 1.1.1.4.1. Материалы					
36	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,30			
 37	CD50C
	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,88			
 38	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(  Плита  покрытия)	buc	1,00			
 39	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк)	buc	1,00			
 40	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,37			
 41	DA16A
	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare	m2	3,08			
 42	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  (обмазка битумом за 2 раза к=2)	m2	4,30			
 43	GD54B1
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.(Кран шаровой п/э Д 75, Муфта терморезисторная Д 75 -2шт)	buc	1,00			
 44	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (металлическая опора)	kg	5,46			
 45	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (окраска)	m2	0,44			
 46	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Футляр стальной Ду 125, L=300мм)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.1.1.4.2. УПГ-6  Пункт провода-спутника ППС-КT с контрольной трубкой - 1шт.  					
47	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (Ковер)	buc	1,00			
 48	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба РЕ Дн=32х3,0  SDR11 )	m	1,00			
 49	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) 0,04m3	m3	0,04			
 50	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	0,30			
 51	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6  АII)  2.1kg	kg	2,10			
 52	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5   0.001m3	m3	0,00			
 53	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,02			
 54	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)	m2	0,40			
 55	
	Полимерная липкая лента	m	1,50			
     		Capitolul 1.1.1.5. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 20шт  					
56	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,20			
 57	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	95,40			
 58	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,10			
 59	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,10			
 60	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	20,00			
 61	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,36			
 62	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	80,00			
 63	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,36			
 64	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	36,00			
 65	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре) 0.01m3	m3	0,20			
 66	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	20,00			
 67	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	30,00			
 68	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	10,00			
 69	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	20,00			
 70	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	20,00			
   		Capitolul 1.1.1.6. УПГ-6  Пункт провода-спутника ППС-КT с контрольной трубкой - 1шт.  					
71	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (Ковер)	buc	1,00			
 72	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба РЕ Дн=32х3,0  SDR11 )	m	1,00			
 73	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) 0,04m3	m3	0,04			
 74	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	0,30			
 75	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6  АII)  2.1kg	kg	2,10			
 76	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5   0.001m3	m3	0,00			
 77	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,02			
 78	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)	m2	0,40			
 79	
	Полимерная липкая лента	m	1,50			
   		Capitolul 1.1.1.7. УПГ-14-4 Тройниковый переходной узел ТПУ 75-32- 4 шт 					
80	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной Д=75-32)	buc	4,00			
 81	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта терморезисторная D75)	buc	8,00			
 82	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта терморезисторная D32)	buc	4,00			
   		Capitolul 1.1.1.8. УПГ-14-18 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-50 -3 шт					
83	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	3,00			
 84	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморeзист. Ф63х50)	buc	3,00			
   		Capitolul 1.1.1.9. УПГ-14-11 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-40 -1 шт					
85	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	1,00			
 86	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморизист. Ф63х40)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.1.1.10. УПГ-14-3 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-32 -2 шт  					
87	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	2,00			
 88	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 63-32)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.1.1.11. УПГ-14-2 Тройниковый переходной узел ТПУ 50-32 -6 шт 					
89	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 50)	buc	6,00			
 90	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 50-32)	buc	6,00			
   		Capitolul 1.1.1.12. УПГ-14-1 Тройниковый переходной узел ТПУ 40-32 -3 шт 					
91	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 40)	buc	3,00			
 92	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 40-32)	buc	3,00			
   		Capitolul 1.1.1.13. УПГ-8-5, УПГ-8-4, УПГ-8-3, УПГ-8-2  Прокладка газопровода в п/э футляре (1 прокол-закрытым способом)					
		Capitolul 1.1.1.13.1. УПГ-8-5 Футляр из п/э трубы Д=110х10,0 L=11.5м - 2 шт					
93	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   	m	23,00			
 94	
	Пенополимерный материал в футляр 	kg	0,20			
 95	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная,  4кг на 1 узел) 	m2	0,04			
 96	
	Пакля смоляная ленточная  4кг/шт.	kg	8,00			
 97	
	Полимерная липкая лента	m	40,00			
   		Capitolul 1.1.1.13.2. УПГ-8-5 Футляр из п/э трубы Д=110х10,0 L=8м - 1 шт					
98	GD59A
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	m	8,00			
 99	GD60A
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	buc	1,00			
 100	
	Пенополимерный материал в футляр 	kg	0,10			
 101	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная,  4кг на 1 узел) 	m2	0,02			
 102	
	Пакля смоляная ленточная  4кг/шт.	kg	4,00			
 103	
	Полимерная липкая лента	m	20,00			
   		Capitolul 1.1.1.13.3. УПГ-8-5 Футляр из п/э трубы Д=110х10,0 L=6м - 1 шт					
104	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   	m	6,00			
 105	
	Пенополимерный материал в футляр 	kg	0,10			
 106	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная,  4кг на 1 узел) 	m2	0,02			
 107	
	Пакля смоляная ленточная  4кг/шт.	kg	4,00			
 108	
	Полимерная липкая лента	m	20,00			
   		Capitolul 1.1.1.13.4. УПГ-8-4 Футляр из п/э трубы Д=110х10,0 L=7м - 2 шт					
109	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   	m	14,00			
 110	
	Пенополимерный материал в футляр 	kg	0,20			
 111	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная,  4кг на 1 узел) 	m2	0,04			
 112	
	Пакля смоляная ленточная  4кг/шт.	kg	8,00			
 113	
	Полимерная липкая лента	m	40,00			
   		Capitolul 1.1.1.13.5. УПГ-8-4 Футляр из п/э трубы Д=110х10,0 L=8м - 1 шт					
114	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   	m	8,00			
 115	
	Пенополимерный материал в футляр 	kg	0,10			
 116	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная,  4кг на 1 узел) 	m2	0,02			
 117	
	Пакля смоляная ленточная  4кг/шт.	kg	4,00			
 118	
	Полимерная липкая лента	m	20,00			
   		Capitolul 1.1.1.13.6. УПГ-8-3 Футляр из п/э трубы Д=90х8.2 L=8м - 1 шт					
119	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Труба п/э Д=90х8.2 мм)	m	8,00			
 120	
	Пенополимерный материал в футляр 	kg	0,10			
 121	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная,  4кг на 1 узел) 	m2	0,01			
 122	
	Пакля смоляная ленточная  4кг/шт.	kg	4,00			
 123	
	Полимерная липкая лента	m	20,00			
   		Capitolul 1.1.1.13.7. УПГ-8-2 Футляр из п/э трубы Д=75х6,8 L=16,5м - 1 шт					
124	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Труба п/э Д=75х6,8 мм)	m	16,50			
 125	
	Пенополимерный материал в футляр 	kg	0,10			
 126	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная,  4кг на 1 узел) 	m2	0,01			
 127	
	Пакля смоляная ленточная  4кг/шт.	kg	4,00			
 128	
	Полимерная липкая лента	m	20,00			
   		Capitolul 1.1.1.13.8. УПГ-8-2 Футляр из п/э трубы Д=75х6,8 L=8м - 1 шт  (закрытым способом)					
129	34-02-017-1
	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m (без учета стомости футляров)	buc	1,00			
 130	Pret
	Труба п/э Д=75х6,8 мм	m	8,00			
 131	
	Пенополимерный материал в футляр 	kg	0,10			
 132	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная,  4кг на 1 узел) 	m2	0,01			
 133	
	Пакля смоляная ленточная  4кг/шт.	kg	4,00			
 134	
	Полимерная липкая лента	m	20,00			
   		Capitolul 1.1.1.13.9. Узел УПГ-25  -   Установка контрольной трубки  (2+1+1+2+1+1+1+1=10шт)    					
135	IzI22A
	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, К=2)	m2	5,00			
 136	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный)	m3	0,50			
 137	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба РЕ Дн=32х3,0  SDR11 )	m	10,00			
 138	GD52E
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm  (Полуцилиндр (кожух) из п/э трубы Д=140мм)	m	5,00			
 139	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка  Д=50мм)	buc	10,00			
 140	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 	m3	0,50			
 141	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)	m3	0,40			
 142	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	4,60			
 143	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante )	kg	21,00			
 144	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (   Ковер)	buc	10,00			
 145	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,01			
 146	DE12A
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm  (Отмостка из асфальтобетона толщ. от 0 до 150 мм   К=0,38)	m2	4,80			
     		Capitolul 1.1.1.14. УПГ-31-2 Футляр полиэтиленовый ф75х6.8, L=2.5м - 2 шт ( Пересечение газопровода с водопроводом и канализацией)					
147	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Защитная труба  п/э Д=75х6,8мм)	m	5,00			
 148	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  (Песок )	m3	1,20			
   		Capitolul 1.1.1.15. УПГ-31-1  Футляр полиэтиленовый ф63х5.8, L=2.5м - 1 шт ( Пересечение газопровода с водопроводом и канализацией)					
149	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Защитная труба  п/э Д=63х5,8мм)	m	2,50			
 150	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  (Песок )	m3	0,60			
   		Capitolul 1.1.1.16. УПГ-7  Размещение ШГРУ на опоре в ограждении - 21шт.					
		Capitolul 1.1.1.16.1. Установка  ШГРУ  на опоре (19 шт.) 					
151	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m   	buc	19,00			
 152	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент  под опору для ШГРУ из бетона  В12,5)  	m3	3,80			
 153	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) 	m2	3,42			
 154	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора для ШГРП из трубы Д=57х3 L=1,2м+0,5м) (1,7х4,88кг/м )  х19	kg	157,62			
 155	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление уголок 50х50х3.0  L=3m)  1,86kg/buc  х21	kg	39,06			
 156	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul 	m2	5,70			
 157	IA52A
	Cutie metalica pentru SGRP (montare) (19+2)	buc	21,00			
   		Capitolul 1.1.1.16.2. Ограждение площадки 					
158	CO06B4 adaptat
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы, 1 компл.: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -8,93кг, бетон  В7,5- 0,35м3)  (L=11х2х(2,5+1,05)+2х2х(3,15+1,05)+ 3х2х(2,4+1,05)+ 1х2х(2,3+1,05)+ 2х2х(2,4+1,05)+ 2х2х(2,5+1,05)=150,3, м)	m	150,30			
 159	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 1,22м2   х21	m2	25,62			
 160	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) 1,2м2   х21	m2	25,20			
 161	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения) 	m2	246,16			
 162	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv  (150,3мх1,5=225,45м2 х0,1)	m3	22,55			
 163	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (толщ.100 мм)	m3	22,55			
 164	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast  (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) 	m3	36,07			
   		Capitolul 1.1.1.16.3. Пешеходная дорожка 0.5м  					
165	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (толщ.100 мм) х21	m3	0,79			
 166	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast  (щебеночное покрытие толщ. 160 мм)  х21	m3	1,26			
   		Capitolul 1.1.1.16.4. Земляные работы для заземление ШГРУ  					
167	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu  (6mх0,5х0,8,m3)  х21	m3	50,40			
 168	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,40			
     		Capitolul 1.1.1.17. Козырек Кр 1.  - 21 шт.           					
169	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m   (Нглуб.=0,9м)	buc	21,00			
 170	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 	m3	0,15			
 171	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент из бетона  В12,5) 	m3	2,94			
 172	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	4,00			
 173	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора ОП)	kg	1 076,88			
 174	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Козырек - уголок 50х5)	kg	715,26			
 175	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	1,79			
 176	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	1,79			
 177	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Сталь кровельная ГОСТ 14918-80*)	m2	44,10			
   		Capitolul 1.1.1.18. Установка опоры Ф57х3 Н=2.2м - 7шт   (для газопровода)					
178	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	1,26			
 179	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,26			
 180	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)  0,2м3	m3	1,40			
 181	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	1,26			
 182	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=2,2+0.5=2.7м) 10,8кг/шт.	kg	75,60			
 183	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Узел крепления газопровода к опоре) 1,19кг/шт.	kg	8,33			
 184	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,08			
 185	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,08			
   		Capitolul 1.1.1.19. Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt   S=45m2=90m x0,5m					
186	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками  швов )	m	180,00			
 187	DG01A
	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	45,00			
 188	DG06B
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка асфальто-бетонного покрытия )	m3	4,50			
 189	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,13			
 190	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	26,64			
 191	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3	0,13			
 192	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	0,13			
 193	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	4,50			
 194	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ( 40% щебня - возврат)	m3	7,20			
 195	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  	t	0,04			
 196	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	45,00			
 197	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 	t	0,01			
 198	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	45,00			
   		Capitolul 1.1.1.20. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (pietris)  S=317,5m2=635m x0,5m					
199	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	82,55			
 200	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 	m3	31,75			
 201	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	25,40			
 202	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  ( 50%  piatra sparta)	m3	25,40			
       		Capitolul 1.2. P joasa					
		Capitolul 1.2.1. PRG 13					
		Capitolul 1.2.1.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.1.1.1. Conducte si materiale 					
203	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 204	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 205	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 206	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 207	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 208	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.1.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
209	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 210	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 211	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 212	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 213	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 214	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 215	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.2. PRG 14					
		Capitolul 1.2.2.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.2.1.1. Conducte si materiale 					
216	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 217	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 218	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 219	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 220	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 221	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.2.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
222	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 223	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 224	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 225	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 226	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 227	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 228	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.3. PRG 15					
		Capitolul 1.2.3.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.3.1.1. Conducte si materiale 					
229	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	2,00			
 230	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	2,00			
 231	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn32мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 232	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	4,00			
 233	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D32x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 234	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	6,00			
 235	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 236	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 237	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Reductie din otel Dy32x25)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.3.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
238	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 239	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 240	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 241	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 242	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 243	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 244	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.4. PRG 16					
		Capitolul 1.2.4.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.4.1.1. Conducte si materiale 					
245	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	2,00			
 246	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	2,00			
 247	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn32мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 248	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	4,00			
 249	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D32x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 250	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	6,00			
 251	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 252	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 253	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Reductie din otel Dy32x25)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.4.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
254	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 255	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 256	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 257	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 258	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 259	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 260	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.5. PRG 17					
		Capitolul 1.2.5.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.5.1.1. Conducte si materiale 					
261	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 262	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 263	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 264	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 265	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 266	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.5.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
267	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 268	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 269	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 270	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 271	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 272	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 273	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.6. PRG 18					
		Capitolul 1.2.6.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.6.1.1. Lucrari de terasamente  					
274	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,48			
 275	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	1,15			
 276	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	12,60			
 277	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,40			
 278	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,25			
 279	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,25			
   		Capitolul 1.2.6.1.2. Conducte si materiale 					
280	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	3,00			
 281	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	3,00			
 282	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn32мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 283	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	5,00			
 284	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D32x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 285	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	7,00			
 286	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 287	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 288	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7)	m	102,00			
 289	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	8,00			
 290	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Capac D40 termorez.)	buc	1,00			
 291	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	1,00			
 292	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	1,00			
 293	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D40  (аварийный запас)	m	2,00			
 294	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	1,00			
   		Capitolul 1.2.6.1.3.  УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт					
295	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 	m3	0,01			
 296	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 )	kg	4,77			
 297	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 298	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
 299	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91)	m	1,00			
 300	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел ) 	m2	0,02			
 301	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	4,00			
 302	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел) 	m2	0,02			
 303	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	1,80			
 304	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре)	m3	0,01			
 305	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм)	buc	1,00			
 306	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (труба п/э  SDR11  Д=40х3,7)	m	1,50			
 307	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m	0,50			
 308	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными эл. нагревателями Д=40мм)	buc	1,00			
 309	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, ( Переход полиэтилен-сталь  Дн 40х32)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.6.1.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 2шт  					
310	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,02			
 311	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	9,54			
 312	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 313	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
 314	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	2,00			
 315	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,04			
 316	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	8,00			
 317	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,04			
 318	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	3,60			
 319	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре) 0.01m3	m3	0,02			
 320	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	2,00			
 321	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	3,00			
 322	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	1,00			
 323	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	2,00			
 324	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.6.1.5. УПГ-14-1 Тройниковый переходной узел ТПУ 40-32 -1 шт 					
325	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 40)	buc	1,00			
 326	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 40-32)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.6.1.6. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 3шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
327	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,58			
 328	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,58			
 329	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,60			
 330	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,58			
 331	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	20,40			
 332	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,02			
 333	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,02			
       		Capitolul 1.2.7. PRG 19					
		Capitolul 1.2.7.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.7.1.1. Conducte si materiale 					
334	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 335	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 336	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 337	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 338	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 339	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.7.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
340	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 341	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 342	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 343	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 344	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 345	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 346	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.8. PRG 20					
		Capitolul 1.2.8.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.8.1.1. Conducte si materiale 					
347	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 348	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 349	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 350	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 351	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 352	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.8.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
353	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 354	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 355	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 356	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 357	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 358	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 359	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.9. PRG 21					
		Capitolul 1.2.9.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.9.1.1. Conducte si materiale 					
360	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 361	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 362	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 363	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 364	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 365	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.9.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
366	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 367	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 368	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 369	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 370	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 371	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 372	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.10. PRG 22					
		Capitolul 1.2.10.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.10.1.1. Lucrari de terasamente  					
373	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,44			
 374	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	1,16			
 375	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	12,70			
 376	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,50			
 377	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,26			
 378	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,26			
   		Capitolul 1.2.10.1.2. Conducte si materiale 					
379	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	4,00			
 380	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	4,00			
 381	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn32мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 382	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	6,00			
 383	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D32x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 384	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	8,00			
 385	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 386	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 387	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7)	m	72,00			
 388	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	40,00			
 389	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Capac D40 termorez.)	buc	1,00			
 390	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	1,00			
 391	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	1,00			
 392	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D40  (аварийный запас)	m	2,00			
 393	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	1,00			
   		Capitolul 1.2.10.1.3.  УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт					
394	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 	m3	0,01			
 395	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 )	kg	4,77			
 396	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 397	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
 398	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91)	m	1,00			
 399	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел ) 	m2	0,02			
 400	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	4,00			
 401	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел) 	m2	0,02			
 402	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	1,80			
 403	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре)	m3	0,01			
 404	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм)	buc	1,00			
 405	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (труба п/э  SDR11  Д=40х3,7)	m	1,50			
 406	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m	0,50			
 407	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными эл. нагревателями Д=40мм)	buc	1,00			
 408	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, ( Переход полиэтилен-сталь  Дн 40х32)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.10.1.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 2шт  					
409	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,02			
 410	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	9,54			
 411	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 412	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
 413	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	2,00			
 414	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,04			
 415	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	8,00			
 416	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,04			
 417	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	3,60			
 418	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре) 0.01m3	m3	0,02			
 419	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	2,00			
 420	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	3,00			
 421	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	1,00			
 422	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	2,00			
 423	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.10.1.5. УПГ-31-1  Футляр полиэтиленовый ф63х5.8, L=2.5м - 1 шт ( Пересечение газопровода с водопроводом и канализацией)					
424	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Защитная труба  п/э Д=63х5,8мм)	m	2,50			
 425	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  (Песок )	m3	0,60			
   		Capitolul 1.2.10.1.6. УПГ-14-2 Тройниковый переходной узел ТПУ 50-32 -3 шт 					
426	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 50)	buc	3,00			
 427	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 50-32)	buc	3,00			
   		Capitolul 1.2.10.1.7. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 3шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
428	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,58			
 429	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,58			
 430	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,60			
 431	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,58			
 432	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	20,40			
 433	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,02			
 434	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,02			
       		Capitolul 1.2.11. PRG 23					
		Capitolul 1.2.11.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.11.1.1. Lucrari de terasamente  					
435	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	1,32			
 436	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	3,20			
 437	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	35,60			
 438	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	17,70			
 439	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,71			
 440	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,71			
   		Capitolul 1.2.11.1.2. Conducte si materiale 					
441	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	6,00			
 442	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	6,00			
 443	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn40мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 444	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	9,00			
 445	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D40х3,5 Гост 3262-75)	m	2,00			
 446	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	9,00			
 447	IzA08B k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat	m2	0,25			
 448	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 449	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 450	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D50х4,6)	m	258,00			
 451	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7)	m	12,00			
 452	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	30,00			
 453	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Capac D40 termorez.)	buc	1,00			
 454	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D50x40 termorezist.)	buc	1,00			
 455	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D50 termorezist.)	buc	3,00			
 456	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	1,00			
 457	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	1,00			
 458	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D50  (аварийный запас)	m	5,00			
 459	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D40  (аварийный запас)	m	1,00			
 460	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	1,00			
   		Capitolul 1.2.11.1.3. УПГ-1-3 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=50) - 1шт.      					
461	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3/buc	m3	0,01			
 462	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg/buc	kg	4,77			
 463	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,00			
 464	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,00			
 465	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91)  1m/buc	m	1,00			
 466	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел) 	m2	0,02			
 467	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	1,80			
 468	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел ) 	m2	0,02			
 469	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	4,00			
 470	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре)  0,01m3/buc	m3	0,01			
 471	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм)   1buc	buc	1,00			
 472	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (труба п/э  SDR11  Д=50х4,6)  1,5m	m	1,50			
 473	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Дн40мм Гост 10704-91)  0,5m	m	0,50			
 474	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm  0.06m2/buc	m2	0,06			
 475	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными эл. нагревателями Д=50мм)	buc	1,00			
 476	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход пэ/ст Дн50х40)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.11.1.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 5шт  					
477	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,05			
 478	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	23,85			
 479	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,02			
 480	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,02			
 481	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	5,00			
 482	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,09			
 483	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	20,00			
 484	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,09			
 485	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	9,00			
 486	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре) 0.01m3	m3	0,05			
 487	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	5,00			
 488	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	7,50			
 489	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	2,50			
 490	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	5,00			
 491	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	5,00			
   		Capitolul 1.2.11.1.5. УПГ-14-3 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-32 -2 шт  					
492	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	2,00			
 493	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 63-32)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.11.1.6. УПГ-14-2 Тройниковый переходной узел ТПУ 50-32 -3 шт 					
494	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 50)	buc	3,00			
 495	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 50-32)	buc	3,00			
   		Capitolul 1.2.11.1.7. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 6 шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
496	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	1,08			
 497	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,08			
 498	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	1,20			
 499	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	1,08			
 500	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	40,80			
 501	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,04			
 502	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,04			
       		Capitolul 1.2.12. PRG 24					
		Capitolul 1.2.12.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.12.1.1. Conducte si materiale 					
503	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 504	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 505	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 506	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 507	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 508	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.12.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
509	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 510	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 511	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 512	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 513	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 514	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 515	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.13. PRG 25					
		Capitolul 1.2.13.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.13.1.1. Conducte si materiale 					
516	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 517	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 518	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 519	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 520	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 521	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.13.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
522	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 523	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 524	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 525	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 526	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 527	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 528	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.14. PRG 26					
		Capitolul 1.2.14.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.14.1.1. Conducte si materiale 					
529	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 530	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 531	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 532	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 533	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 534	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.14.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
535	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 536	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 537	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 538	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 539	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 540	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 541	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.15. PRG 27					
		Capitolul 1.2.15.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.15.1.1. Lucrari de terasamente  					
542	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,04			
 543	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	0,12			
 544	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	1,33			
 545	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,70			
 546	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,03			
 547	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,03			
   		Capitolul 1.2.15.1.2. Conducte si materiale 					
548	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	2,00			
 549	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	2,00			
 550	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	3,00			
 551	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	3,00			
 552	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 553	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 554	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	12,00			
 555	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	1,00			
 556	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	1,00			
   		Capitolul 1.2.15.1.3. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 2шт  					
557	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,02			
 558	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	9,54			
 559	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 560	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
 561	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	2,00			
 562	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,04			
 563	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	8,00			
 564	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,04			
 565	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	3,60			
 566	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре) 0.01m3	m3	0,02			
 567	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	2,00			
 568	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	3,00			
 569	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	1,00			
 570	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	2,00			
 571	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.15.1.4. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 2шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
572	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,38			
 573	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,38			
 574	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,40			
 575	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,38			
 576	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	13,60			
 577	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 578	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.16. PRG 28					
		Capitolul 1.2.16.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.16.1.1. Lucrari de terasamente  					
579	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,31			
 580	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	0,73			
 581	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	7,86			
 582	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,10			
 583	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,16			
 584	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,16			
   		Capitolul 1.2.16.1.2. Conducte si materiale 					
585	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	3,00			
 586	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	3,00			
 587	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	5,00			
 588	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	5,00			
 589	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 590	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 591	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	71,00			
 592	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	1,00			
 593	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	1,00			
 594	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Teu D32 termorezist.)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.16.1.3. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 3шт  					
595	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,03			
 596	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	14,31			
 597	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 598	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
 599	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	3,00			
 600	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,05			
 601	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	12,00			
 602	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,05			
 603	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	5,40			
 604	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре) 0.01m3	m3	0,03			
 605	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	3,00			
 606	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	4,50			
 607	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	1,50			
 608	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	3,00			
 609	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	3,00			
   		Capitolul 1.2.16.1.4. УПГ-31-1  Футляр полиэтиленовый ф63х5.8, L=2.5м - 1 шт ( Пересечение газопровода с водопроводом и канализацией)					
610	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Защитная труба  п/э Д=63х5,8мм)	m	2,50			
 611	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  (Песок )	m3	0,60			
   		Capitolul 1.2.16.1.5. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 2шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
612	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,38			
 613	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,38			
 614	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,40			
 615	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,38			
 616	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	13,60			
 617	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 618	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.17. PRG 29					
		Capitolul 1.2.17.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.17.1.1. Conducte si materiale 					
619	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 620	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 621	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 622	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 623	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 624	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.17.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
625	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 626	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 627	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 628	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 629	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 630	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 631	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.18. PRG 30					
		Capitolul 1.2.18.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.18.1.1. Lucrari de terasamente  					
632	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,52			
 633	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	1,22			
 634	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	13,35			
 635	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,82			
 636	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,27			
 637	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,27			
   		Capitolul 1.2.18.1.2. Conducte si materiale 					
638	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	3,00			
 639	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	3,00			
 640	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn32мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 641	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	6,00			
 642	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D32x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 643	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	8,00			
 644	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 645	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 646	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7)	m	97,00			
 647	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	20,00			
 648	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Capac D40 termorez.)	buc	1,00			
 649	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	1,00			
 650	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	1,00			
 651	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D40  (аварийный запас)	m	2,00			
 652	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	1,00			
   		Capitolul 1.2.18.1.3.  УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт					
653	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 	m3	0,01			
 654	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 )	kg	4,77			
 655	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 656	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
 657	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91)	m	1,00			
 658	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел ) 	m2	0,02			
 659	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	4,00			
 660	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел) 	m2	0,02			
 661	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	1,80			
 662	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре)	m3	0,01			
 663	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм)	buc	1,00			
 664	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (труба п/э  SDR11  Д=40х3,7)	m	1,50			
 665	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m	0,50			
 666	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными эл. нагревателями Д=40мм)	buc	1,00			
 667	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, ( Переход полиэтилен-сталь  Дн 40х32)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.18.1.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 2шт  					
668	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,02			
 669	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	9,54			
 670	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 671	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
 672	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	2,00			
 673	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,04			
 674	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	8,00			
 675	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,04			
 676	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	3,60			
 677	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре) 0.01m3	m3	0,02			
 678	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	2,00			
 679	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	3,00			
 680	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	1,00			
 681	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	2,00			
 682	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.18.1.5. УПГ-14-1 Тройниковый переходной узел ТПУ 40-32 -2 шт 					
683	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 40)	buc	2,00			
 684	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 40-32)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.18.1.6. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 2шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
685	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,38			
 686	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,38			
 687	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,40			
 688	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,38			
 689	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	13,60			
 690	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 691	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.19. PRG 31					
		Capitolul 1.2.19.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.19.1.1. Lucrari de terasamente  					
692	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,05			
 693	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	0,15			
 694	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	1,66			
 695	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,87			
 696	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,03			
 697	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,03			
   		Capitolul 1.2.19.1.2. Conducte si materiale 					
698	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 699	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G6T)	buc	1,00			
 700	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	2,00			
 701	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	5,00			
 702	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	5,00			
 703	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 704	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 705	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	15,00			
 706	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	1,00			
 707	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	1,00			
   		Capitolul 1.2.19.1.3. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 2шт  					
708	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,02			
 709	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	9,54			
 710	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 711	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
 712	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	2,00			
 713	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,04			
 714	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	8,00			
 715	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,04			
 716	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	3,60			
 717	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре) 0.01m3	m3	0,02			
 718	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	2,00			
 719	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	3,00			
 720	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	1,00			
 721	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	2,00			
 722	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.19.1.4. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 2шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
723	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,38			
 724	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,38			
 725	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,40			
 726	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,38			
 727	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	13,60			
 728	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 729	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.20. PRG 32					
		Capitolul 1.2.20.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.20.1.1. Conducte si materiale 					
730	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	1,00			
 731	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 732	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	2,00			
 733	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	2,00			
 734	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,00			
 735	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,00			
   		Capitolul 1.2.20.1.2. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 1шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
736	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	0,18			
 737	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,18			
 738	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	0,20			
 739	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	0,18			
 740	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	6,80			
 741	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 742	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
       		Capitolul 1.2.21. PRG 33					
		Capitolul 1.2.21.1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.2.21.1.1. Lucrari de terasamente  					
743	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	1,32			
 744	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	3,26			
 745	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	36,22			
 746	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	18,13			
 747	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,72			
 748	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,72			
   		Capitolul 1.2.21.1.2. Conducte si materiale 					
749	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G4T)	buc	8,00			
 750	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика   G6T)	buc	1,00			
 751	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn25мм Pn 0.1МПа)	buc	9,00			
 752	ID10E
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "B" Dn50мм Pn 0.1МПа)	buc	1,00			
 753	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D25x3,2 Гост 3262-75)	m	12,00			
 754	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (D50х3,5 Гост 3262-75)	m	2,00			
 755	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	12,00			
 756	IzA08B k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat	m2	0,32			
 757	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 758	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,01			
 759	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D63х5,8)	m	100,00			
 760	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D50х4,6)	m	105,00			
 761	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7)	m	30,00			
 762	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D32х3,0)	m	65,00			
 763	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Capac D40 termorez.)	buc	1,00			
 764	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Teu D63 termorezist.)	buc	1,00			
 765	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D63x50 termorezist.)	buc	1,00			
 766	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D50x40 termorezist.)	buc	1,00			
 767	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie D40x32 termorezist.)	buc	1,00			
 768	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D63 termorezist.)	buc	2,00			
 769	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D50 termorezist.)	buc	2,00			
 770	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D40 termorezist.)	buc	1,00			
 771	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe D32 termorezist.)	buc	1,00			
 772	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D63  (аварийный запас)	m	2,00			
 773	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D50  (аварийный запас)	m	2,00			
 774	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D40  (аварийный запас)	m	1,00			
 775	Pret
	Teava din polietilena PE80 SDR11 D32  (аварийный запас)	m	1,00			
   		Capitolul 1.2.21.1.3. УПГ-2-1  Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=63) - 1шт.      					
776	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5     0.01m3	m3	0,01			
 777	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 )4.77	kg	4,77			
 778	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,01			
 779	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,01			
 780	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=150мм,L=1000мм, Гост 10704-91)	m	1,00			
 781	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -2.3кг на 1 узел) 	m2	0,02			
 782	
	Пакля смоляная ленточная  2.3кг/шт.	kg	2,30			
 783	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 5кг на 1узел ) 	m2	0,02			
 784	
	Пенополимерный материал в футляр  5кг/шт.	kg	5,00			
 785	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре)  0.01m3	m3	0,01			
 786	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze 200mm   (Контрольная трубка с заглушкой Ду=20 мм, L=1,2m)	buc	1,00			
 787	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (кожух из листовой стали 350х450х3 ) 3.71	kg	3,71			
 788	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм)	buc	1,00			
 789	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба п/э  PE80 SDR11 Д=63х5,8 )	m	1,00			
 790	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду=50мм Гост 10704-91) 0.5	m	0,50			
 791	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D63)	buc	1,00			
 792	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход с закладными нагревателями D63 / D50)	buc	1,00			
 793	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Отвод 90* с закладными нагревателями  D63)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.21.1.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 8шт  					
794	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5    0.01m3	m3	0,08			
 795	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	38,16			
 796	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,04			
 797	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,04			
 798	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	8,00			
 799	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,14			
 800	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	32,00			
 801	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,14			
 802	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	14,40			
 803	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре) 0.01m3	m3	0,08			
 804	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	8,00			
 805	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	12,00			
 806	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	4,00			
 807	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	8,00			
 808	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	8,00			
   		Capitolul 1.2.21.1.5. УПГ-14-3 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-32 -1 шт  					
809	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	1,00			
 810	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 63-32)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.21.1.6. УПГ-14-2 Тройниковый переходной узел ТПУ 50-32 -2 шт 					
811	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 50)	buc	2,00			
 812	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 50-32)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.21.1.7. УПГ-14-1 Тройниковый переходной узел ТПУ 40-32 -4 шт 					
813	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 40)	buc	4,00			
 814	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 40-32)	buc	4,00			
   		Capitolul 1.2.21.1.8. Установка опоры Ф57х3 Н=1.2м - 8шт   (для металлического ящика со счетчиком)					
815	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu     	m3	1,44			
 816	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,44			
 817	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона  В12,5)	m3	1,60			
 818	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	1,44			
 819	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д 57х3 L=1,2+0.5=1.7м) 6,8кг/шт.	kg	54,40			
 820	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,05			
 821	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,05			
          		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Cheltuieli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
822	08-03-545-5
	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 (Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	20,00			
 823	
	Коробка клеммная (для Вход-выход из земли п/э газопровода)	buc	20,00			
 824	GE01C
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -35 mc/h (ШГРУ с двумя регуляторами давления газа FE-25)	buc	2,00			
 825	GE02A
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h  ( второй регулятор )	buc	2,00			
 826	GE01A
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h  (ШГРУ с двумя регуляторами давления газа FE-10)	buc	8,00			
 827	GE02A
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h  ( второй регулятор )	buc	8,00			
 828	GE01A
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h  (ШГРУ с одним регулятором давления газа FE-10)	buc	11,00			
 829	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземлитель из полосы стальной 40х10мм ) ШГРП   4м  х21	100 m	0,84			
 830	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  ( заземлитель горизонтальный из полосы стальной 40х10мм ) (10-4=6m)   ШГРП  х21	100 m	0,13			
 831	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1шт=3м)  ШГРП, 3шт. х21	10 buc	6,30			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Cheltuieli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Utilaj 					
832	Pretul firmei
	ШГРУ с двумя регуляторами давления газа FE-25 	buc	2,00			
 833	Pretul firmei
	ШГРУ с двумя регуляторами давления газа FE-10	buc	8,00			
 834	Pretul firmei
	ШГРУ с одним регулятором давления газа FE-10	buc	11,00			
 835	с
	Robinet polietilena Кран шаровой п/э Д 75 (https://ukrpolyplast.com.ua/produktsiya/krany-pe-dlya-podzemnoj-ustanovki)   +шток	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Geodezia conductei	lei				
	Total	100,00 +				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					

Lista unor resurselor materiale care vor fi transmise de către beficiar către antreprenor (fără TVA) pentru efectuarea lucrărilor de construcție și instalare

Materiale:
 1.	Fiting polietilena   Dop D=50mm	buc	10,00	275,00	2 750,00	
 2.	Fiting polietilena Capac D40 termorez. 	buc	5,00	183,33	1 649,98	
 3.	Fiting polietilena Teu D40 termorezist.	buc	1,00	241,67	241,67	
 4.	Fiting polietilena Переход пэ/ст Дн50х40	buc	1,00	458,33	458,33	
 5.	Fiting polietilena Reductie D75x63 termorezist.	buc	1,00	333,33	333,33	
 6.	Fiting polietilena Тройник терморезисторный Дн 40	buc	10,00	241,67	2 416,67	
 7.	Cutie metalica pentru G4Т 	buc	45,00	316,67	14 250,15	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________