Aprobat:
Directorul SRL ”Edinet-GAZ”
Igori Nepeivoda
”___”______________2023

Documentație de atribuire la
anunțul de participare Nr. ED-G-06/23 
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziție de lucrări ” Reparația capitală clădirii administrative SRL Edineț-gaz  (înlocuirea ferestrelor și a sistemului de încălzire)”. 
Numărul: ED-G-06/23;
Tip procedură:  – Concurs deschis;
Entitatea contractantă: SRL ”Edinet-GAZ” Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28;

1.	Descriere generală, Informații:
Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectului ” Reparația capitală clădirii administrative SRL Edineț-gaz  (înlocuirea ferestrelor și a sistemului de încălzire)”. Obiectul achiziției prevede construcția pereți, montarea acoperișului, montarea ușilor și ferestrelor, înlocuirea acoperișului existent, înlocuirea ușilor și ferestrelor existente, tencuieli interioare.

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	
 	1	2	3	4	5	
1	45000000	Reparația capitală clădirii administrative SRL Edineț-gaz  (înlocuirea ferestrelor și a sistemului de încălzire).	un	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
Total achiziție:	

2.	Condiții de furnizare a lucrărilor:
Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor este de 30 septembrie 2023, termenul maxim de dare în exploatare 15 noiembrie 2023. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 
3.	Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:
Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 
Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.
4.	Cerințe privind calculul costului/prețului:
•	Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.
•	Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.
5.	Cerințe față de operatorii economici:
•	să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;
•	să nu se afle în proces de lichidare;
•	să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
•	să nu-i fie stopată activitatea; 
•	să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
•	să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
•	să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
•	să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;
•	să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;
6.	Condiții referitoare la contract:
•	Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
•	Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;
•	Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Data „____”__________________

		    	 
Specificații de preț:
Obiectul: Achiziție de lucrări ”Reparația capitală clădirii administrative SRL Edineț-gaz  (înlocuirea ferestrelor și a sistemului de încălzire).”
Numărul: ED-G-06/22;
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5, 6:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea a obiectului (lei fără TVA)	
 	1	2	3	4	5	6	
1	45000000	Reparația capitală clădirii administrative SRL Edineț-gaz  (înlocuirea ferestrelor și a sistemului de încălzire). (inclusiv):	Un.	1	 	 	
Total achiziție:	                   -     	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Volume de lucrări:
Obiectul: Reparația capitală clădirii administrative SRL Edineț-gaz  (înlocuirea ferestrelor și a sistemului de încălzire).
Numărul: ED-G-06/23;

1.	Reparația capitală clădirii administrative SRL Edineț-gaz  (înlocuirea ferestrelor și a sistemului de încălzire).:
	
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari : Ferestre
					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
 	m2	38,40
			
 2	RCsO56B	Demontari: pervazuri (glafuri)
 	m2	5,20
			
 3	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp
 	m2	38,20
			
 4	RCsP35A	Instalarea pervazului la ferestre din mase plastice
 Materiale marunte (apa, cirpe, etc.)=1,01
	m2	5,20
			
 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	14,54
			
 6	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual
 	m2	14,54

		Total	 lei				
		Total Lucrari : Ferestre
Inclusiv salariu					
		2. Lucrari : Sectia juridica
					
7	RCsO56B	Demontari: tavane din  vagonca
 	m2	18,48
			
 8	RCsO56B	Demontari: pereti
 	m2	18,48
			
 9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor de lenolium
 	m2	18,48
			
 10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
 	buc	2,00
			
 11	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat
 	m2	18,48
			
 12	CF50B	Tencuieli interioare a tavanului de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	18,48
			
 13	CN09A	Vopsitorii interioare a tavanului cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual
 	m2	18,48
			
 14	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m	18,00
			
 15	CF50B	Tencuieli interioare a peretilor cu plasa  de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	47,90
			
 16	CN09A	Vopsitorii interioare a peretilor cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual
 	m2	47,90
			
 17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp
 Materiale marunte (cuie)=1,01
	m2	18,48
			
 18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
 	m	18,00
			
 19	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02
	buc	8,00
			
 20	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc	3,00
			
 21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
 	buc	1,00

		Total	 lei				
		Total Lucrari : Sectia juridica
Inclusiv salariu					
		3. Lucrari : Scara
					
22	CF50B	Tencuieli interioare a tavanului de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	18,00
			
 23	CN09A	Vopsitorii interioare a tavanului cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual
 	m2	18,00
			
 24	CF50B	Tencuieli interioare a peretilor cu plasa  de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	24,00
			
 25	CN09A	Vopsitorii interioare a peretilor cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual
 	m2	24,00
			
 26	CF50B	Tencuieli interioare a tavanului la scara de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	18,00
			
 27	CN09A	Vopsitorii interioare a tavanului la scara cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual
 	m2	18,00
			
 28	CB16A	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2	60,00

		Total	 lei				
		Total Lucrari : Scara
Inclusiv salariu					
		4. Lucrari : Speciale
					
29	IB05A	Demontarea radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
 	buc	4,00
			
 30	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm
 	m	30,00
			
 31	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
 	buc	4,00
			
 32	RpSA14D	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm
 Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,05
	m	30,00

		Total	 lei				
		Total Lucrari : Speciale
Inclusiv salariu					

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla 	m2	185,20
			
 2	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	185,20
			
 3	RpSB31C	Montarea tevii din material plastic pentru ventilare avind diametrul de 160 mm	m	6,00
			
 4	RpSB11A	Montarea piesei de legatura(cot) din teava  PVC tip usor (U),  avind diametrul de 45 mm	buc	4,00