Aprobat:
Directorul SRL ”Edinet-GAZ”
Igori Nepeivoda
”___”______________2023

Documentație de atribuire la
anunțul de participare Nr. ED-G-11/23
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziție de lucrări ” Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți”. 
Numărul: № ED-G-11/23;
Tip procedură:  – Concurs deschis;
Entitatea contractantă: SRL ”Edinet-GAZ” Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28;

1.	Descriere generală, Informații:
Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectului ” Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți”, conform documentației de proiect nr. 755/21. Obiectul achiziției prevede construcția gazoductului de presiune medie și joasă cu lungimea de 1,863 metri – care preponderent este amplasat subteran din polietilenă, cu construcția branșamentelor către consumatori;  și montarea a 1 puncte de reglare gaze pentru asigurarea presiunii necesare.

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	
 	1	2	3	4	5	
1	45453000-7	Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți (inclusiv):	km	1.863	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
Total achiziție:	

2.	Condiții de furnizare a lucrărilor:
Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor este de 30 octombrie 2023, termenul maxim de dare în exploatare 15 noiembrie 2023. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 

3.	Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:
Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 
Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

4.	Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:
•	Cerințe față de PRG: 
* nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii  metalice  la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
 * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
* construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
* volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
* amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
* orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
* orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
* grile pentru ventilare; 
* toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
*țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșie;
*armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
*regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
* garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
* garanție la utilaje – minim 24 de luni;
* toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; 
* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
* tavă pentru depozitarea documentelor;
* zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. 
* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
* în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip КЗМ;
* Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 
1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.	
* Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.
* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;
* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției; 
•	Cerințe față de țeava de oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
-	verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;
•	Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere - ГОСТ 50838-95;
-	calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fitinguri PE100; 
-	fabricate conform SM EN 1555-2:2014; 
-	trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de armaturi din oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de lucrări:
-	Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 
-	Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 15 noiembrie 2023;
-	Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor OSD;
-	Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;
-	Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Edinet-gaz”, str. N. Testimițeanu 28, mun. Edineț (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
-	Ridicarea de control a lucrărilor executate, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;
-	Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;
-	Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. 
5.	Cerințe privind calculul costului/prețului:
•	Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.
•	Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.
6.	Cerințe față de operatorii economici:
•	să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;
•	să nu se afle în proces de lichidare;
•	să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
•	să nu-i fie stopată activitatea; 
•	să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
•	să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
•	să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
•	să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;
•	să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;
7.	Condiții referitoare la contract:
•	Termenul de semnare a contractului – în termen pînă la 10 zile lucrătoare de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
•	Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;
•	Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Data „____”__________________

                                                                                                              

                                        

                                

                                      

Specificații de preț:
Obiectul: Achiziție de lucrări ”Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți”
Numărul: ED-G-11/23;
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5, 6:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea a obiectului (lei fără TVA)	
 	1	2	3	4	5	6	
1	45453000-7	Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți (inclusiv):	km	1,863	 	 	
Total achiziție:	                   -     	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Volume de lucrări:
Obiectul: Achiziție de lucrări ”Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți”
Numărul: ED-G-11/23;

1.	Gazificarea caselor de locuit din s. Corjeuți:
2.	Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune medie.
3.		(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	
							
4.	
1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune medie.					
		Capitolul 1.1. Земляные работы.					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)	100 m3	1,215			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	3,780			
 3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	1,770			
 4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	48,256			
 5	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	19,437			
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,775			
 7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)	100 m3	0,775			
   		Capitolul 1.2. Трубопроводы .					
8	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 80 SDR 11 40x3,7)	m	270,000			
 9	Pret de piata
	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL	m	275,000			
 10	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,270			
   		Capitolul 1.3. Фасонные части PE.					
11	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник T40)	buc	1,000			
 12	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm( Муфта терморезисторная  МВ40)	buc	5,000			
   		Capitolul 1.4. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-(1шт)					
13	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	1,000			
 14	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	1,000			
 15	Pret de piata
	Пакля смоляная ленточная 	kg	1,800			
 16	Pret de piata
	Пeнополимерный материал 	kg	0,700			
 17	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,010			
 18	Pret de piata
	Коробка клемная в комплекте	buc	1,000			
 19	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	3,880			
 20	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm	m	1,500			
 21	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	0,500			
 22	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe 32	buc	1,000			
 23	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Переход ПЭ/СТ d=32х25mm)	buc	1,000			
   		Capitolul 1.5. (Кран шаровый фланцевый (перед ШРУ) DN25)-(1 шт)					
24	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000			
 25	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,000			
   		Capitolul 1.6. Размещение  шкафных регуляторных установок (ШРУ)с домовыми и индивидуальными регуляторами-(УПГ-7л.1,2)- (1шт)					
26	GD01C
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm	m	3,000			
 27	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	3,000			
 28	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Уголок 50x50x3 L=0,8м)	kg	2,325			
 29	CO06B3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din metalic armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier  (сетчатое ограждение на мет.опорах)	m	7,125			
 30	CR31A
	Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка)(c учетом маслянной окоаски)	m2	1,310			
 31	CN21A
	Vopsitorii imprejmuirilor metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (cетчатого забора)	m2	8,550			
 32	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Уcтройство подстилающего слоя из песка Н=10см)	m3	0,675			
 33	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Устройство основания из щебня М400  Н=0,10м)	m3	0,675			
 34	DA15A
	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное покрытие толщиной 10 см)	m2	6,750			
   		Capitolul 1.7. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций)- УПГ-31- 2-Д75мм-10шт					
35	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр	m	10,000			
 36	GD52A
	Cигнальная  лента	m	16,000			
 37	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3	2,400			
   		Capitolul 1.8. Надземная прокладка стальных трубопроводов.					
		Capitolul 1.8.1. Опоры.					
38	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта под опоры враспор)	m3	7,360			
 39	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опоры из труб под газопровод из стальных труб)	t	0,826			
 40	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода к опоре)	kg	71,360			
 41	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Маслянная окраска креплений)	t	0,071			
 42	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Фундамент под опору из бетона кл.B10)	m3	7,360			
 43	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (Масляная окраска опор ф50мм)	m	32,400			
 44	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  (Масляная окраска опор до  ф150мм)	m2	22,510			
   		Capitolul 1.8.2. Трубопроводы стальные.					
45	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 (Трубы стальные электросварные d108x3,5мм)	m	10,000			
 46	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная  водогазопроводная d32x2)	m	190,000			
 47	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  (Масляная окраска труб ф108x3,5мм)	m2	3,400			
 48	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (Масляная окраска  труб ф32мм	m	190,000			
 49	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	1 km	0,200			
 50	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,200			
   		Capitolul 1.8.3. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги  (S=600м2)					
51	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного  покрытия дороги)	100 m3	1,080			
 52	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного  основания дороги)	m3	60,000			
 53	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	108,000			
   		Capitolul 1.8.4. Вывоз мусора.					
54	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	0,540			
 55	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 	t	86,400			
 		Capitolul 2. Монтажные работы					
56	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	2,000			
 57	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземление)	100 m	0,100			
 58	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm (заземление)	10 buc	0,200			
 		Capitolul 3. Оборудование.					
59	Pret de piata
	Шкафноя регуляторная установ ШГРП   с 2-мя регуляторами давления FES-50)(ШГРП  N2,N3,N4)(''Laiola''SRL)	buc	1,000			
Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune  joasa. ШГРП N1.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune  joasa. ШГРП N1.					
		Capitolul 1.1. Земляные работы.					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)	100 m3	0,468			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	1,456			
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	18,588			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	7,490			
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,298			
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)	100 m3	0,298			
   		Capitolul 1.2. Трубопроводы .					
7	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 80 SDR 11 40x3,7)	m	33,000			
 8	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба  PE 80  SDR 11- ф32x3 )	m	71,000			
 9	Pret de piata
	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL	m	104,000			
 10	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,104			
   		Capitolul 1.3. Вход-выход газопровода ихз земли  УПГ1-2 -Д=40мм-2шт					
11	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	2,000			
 12	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	2,000			
 13	Pret de piata
	Пакля смоляная ленточная 	kg	3,600			
 14	Pret de piata
	Пeнополимерный материал 	kg	1,400			
 15	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,020			
 16	Pret de piata
	Коробка клемная в комплекте	buc	2,000			
 17	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	7,760			
 18	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm	m	3,000			
 19	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm	m	1,000			
 20	Pret di piate
	Mufa d=40mm	buc	2,000			
 21	Pret di piate
	Tranzitie  PE/OL d=40x32 mm	buc	2,000			
   		Capitolul 1.4. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-2шт					
22	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	2,000			
 23	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	2,000			
 24	Pret de piata
	Пакля смоляная ленточная 	kg	3,600			
 25	Pret de piata
	Пeнополимерный материал 	kg	1,400			
 26	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,020			
 27	Pret de piata
	Коробка клемная в комплекте	buc	2,000			
 28	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	7,760			
 29	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm	m	3,000			
 30	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	1,000			
 31	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Муфта d=32mm)	buc	2,000			
 32	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Переход ПЭ/СТ d=32х25mm)	buc	2,000			
   		Capitolul 1.5. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(9шт)					
33	Pret de piata
	Гайка накидная D20	buc	18,000			
 34	Pret de piata
	Патрубок специальный под  накидную гайку D20 L=110	buc	18,000			
 35	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)	m	27,000			
 36	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	27,000			
 37	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода)	kg	21,600			
 38	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф металлический для установки газового счетчика  390x250x580h)	buc	9,000			
 39	Pret de piata
	Фильтр сетчатый (сетка N020)	buc	9,000			
 40	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata  (Уголок 50x50, L=300)(для приварки шкафчика к стойке)	kg	10,530			
 41	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)	kg	79,200			
 42	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)	t	0,079			
 43	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон кл.12,5)	m3	0,270			
 44	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20	buc	9,000			
   		Capitolul 1.6. Надземная прокладка стальных трубопроводов.					
		Capitolul 1.6.1. Опоры.					
45	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта под опоры враспор)	m3	9,237			
 46	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опоры из труб под газопровод из стальных труб)	t	1,064			
 47	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода к опоре)	kg	104,810			
 48	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Маслянная окраска креплений)	t	0,105			
 49	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Фундамент под опору из бетона кл.B10)	m3	9,237			
 50	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (Масляная окраска опор ф50мм)	m	115,900			
 51	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  (Масляная окраска опор ф150мм)	m2	17,700			
   		Capitolul 1.6.2. Трубопроводы стальные.					
52	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная  водогазопроводная d40x3,5)	m	2,000			
 53	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная  водогазопроводная d32x2)	m	217,000			
 54	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная  водогазопроводная d20x2,8)	m	32,000			
 55	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (Масляная окраска  труб ф20мм-40мм	m	251,000			
 56	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	1 km	0,251			
 57	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,251			
   		Capitolul 1.6.3. Краны шаровые.					
58	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый ф40мм)(после ШГРП)	buc	1,000			
 59	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый ф32мм)	buc	1,000			
     		Capitolul 1.7. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги  (S=140м2)					
60	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного  покрытия дороги)	100 m3	0,252			
 61	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного  основания дороги)	m3	14,000			
 62	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	25,200			
   		Capitolul 1.8. Вывоз мусора.					
63	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	0,126			
 64	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 	t	20,610			
 		Capitolul 2. Монтажные работы					
65	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика  с корректором ВК   G-4Т )	buc	9,000			

Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune  joasa. ШГРП N2.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune  joasa. ШГРП N2.					
		Capitolul 1.1. Земляные работы.					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)	100 m3	4,194			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	13,048			
 3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	13,200			
 4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	166,574			
 5	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	67,095			
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	2,675			
 7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)	100 m3	2,675			
   		Capitolul 1.2. Трубопроводы .					
8	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба  PE 80  SDR 11- ф50x4,6 )	m	725,000			
 9	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба  PE 80  SDR 11- ф32x3 )	m	207,000			
 10	Pret de piata
	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL	m	932,000			
 11	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,932			
   		Capitolul 1.3. Вход-выход газопровода из земли d50мм (УПГ-1-3)-1шт					
12	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	1,000			
 13	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	1,000			
 14	Pret de piata
	Пакля смоляная ленточная 	kg	1,800			
 15	Pret de piata
	Пeнополимерный материал 	kg	0,700			
 16	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,010			
 17	Pret de piata
	Коробка клемная в комплекте	buc	1,000			
 18	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	3,880			
 19	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50mm(Труба PE SDR-11 Dn50x4,6)	m	1,500			
 20	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 40 mm	m	0,500			
 21	Pret di piate
	Mufa d=50mm	buc	1,000			
 22	Pret di piate
	Tranzitie  PE/OL d=50x40 mm	buc	1,000			
   		Capitolul 1.4. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-17шт					
23	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	17,000			
 24	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	17,000			
 25	Pret de piata
	Пакля смоляная ленточная 	kg	30,600			
 26	Pret de piata
	Пeнополимерный материал 	kg	11,900			
 27	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,170			
 28	Pret de piata
	Коробка клемная в комплекте	buc	17,000			
 29	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	65,960			
 30	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm	m	25,500			
 31	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	8,500			
 32	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Муфта d=32mm)	buc	17,000			
 33	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Переход ПЭ/СТ d=32х25mm)	buc	17,000			
   		Capitolul 1.5. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-13шт					
34	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=50mm)	buc	13,000			
 35	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход 50-32)	buc	13,000			
   		Capitolul 1.6. Фасонные части.					
36	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник T50)	buc	1,000			
 37	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник T32)	buc	2,000			
 38	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR50-32)	buc	2,000			
 39	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта типа  МВ50)	buc	7,000			
   		Capitolul 1.7. Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3-Д=90мм-5шт					
40	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm-футляр	m	12,500			
 41	GD52A
	Cигнальная  лента	m	20,000			
 42	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3	3,000			
   		Capitolul 1.8. Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 1-Д63мм-6шт					
43	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm (Защитная труба d63x5.8мм)	m	15,000			
 44	GD52A
	Cигнальная  лента	m	24,000			
 45	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)	m3	3,600			
   		Capitolul 1.9. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(18шт)					
46	Pret de piata
	Гайка накидная D20	buc	36,000			
 47	Pret de piata
	Патрубок специальный под  накидную гайку D20 L=110	buc	36,000			
 48	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)	m	54,000			
 49	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	54,000			
 50	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода)	kg	43,200			
 51	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Шкаф металлический для установки газового счетчика  390x250x580h)	buc	18,000			
 52	Pret de piata
	Фильтр сетчатый (сетка N020)	buc	18,000			
 53	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata  (Уголок 50x50, L=300)(для приварки шкафчика к стойке)	kg	21,060			
 54	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)	kg	158,400			
 55	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)	t	0,160			
 56	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон кл.12,5)	m3	0,180			
 57	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	18,000			
   		Capitolul 1.10. Надземная прокладка стальных трубопроводов.					
		Capitolul 1.10.1. Трубопроводы стальные.					
58	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная  водогазопроводная d50x3,5)	m	24,000			
 59	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная  водогазопроводная d25x3,2)	m	45,000			
 60	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная  водогазопроводная d20x2,8)	m	5,000			
 61	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (Масляная окраска  труб ф20мм-40мм	m	74,000			
 62	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	1 km	0,074			
 63	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,074			
     		Capitolul 1.11. Краны шаровые.					
64	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,000			
   		Capitolul 1.12. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги  (S=250м2)					
65	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного  покрытия дороги)	100 m3	0,450			
 66	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного  основания дороги)	m3	25,000			
 67	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	45,000			
   		Capitolul 1.13. Вывоз мусора.					
68	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	0,375			
 69	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 	t	60,000			
 		Capitolul 2. Монтажные работы					
70	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика  с корректором ВК   G-4Т )	buc	18,000