Aprobat:
Directorul SRL ”Edinet-GAZ”
Igori Nepeivoda
”___”______________2022

Documentație de atribuire la
anunțul de participare Nr. ED-G-02/22 
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziție de lucrări ” Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca”. 
Numărul: ED-G-02/22;
Tip procedură:  – Concurs deschis;
Entitatea contractantă: SRL ”Edinet-GAZ” Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28;

1.	Descriere generală, Informații:
Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectului ” Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca, rnul. Edinet”, conform documentației de proiect nr. 08-042-RGE. Obiectul achiziției prevede construcția gazoductului de presiune medie și joasă cu lungimea de 2167 metri – care preponderent este amplasat subteran din polietilenă, cu construcția branșamentelor către consumatori; construcția gazoductului de presiune medie cu lungimea de 1000 metri, construcția gazoductului de presiune joasă cu lungimea de 1167 metri  și montarea a 10 puncte de reglare gaze pentru asigurarea presiunii necesare.

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	
 	1	2	3	4	5	
1	45453000-7	Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca (inclusiv):	km	2,167	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
Total achiziție:	

2.	Condiții de furnizare a lucrărilor:
Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor este de 30 septembrie 2022, termenul maxim de dare în exploatare 15 noiembrie 2022. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 

3.	Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:
Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 
Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

4.	Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:
•	Cerințe față de PRG: 
* nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii  metalice  la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
 * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
* construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
* volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
* amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
* orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
* orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
* grile pentru ventilare; 
* toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
*țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșie;
*armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
*regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
* garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
* garanție la utilaje – minim 24 de luni;
* toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; 
* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
* tavă pentru depozitarea documentelor;
* zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. 
* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
* în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip КЗМ;
* Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 
1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.	
* Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.
* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;
* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției; 
•	Cerințe față de țeava de oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
-	verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;
•	Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere - ГОСТ 50838-95;
-	calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fitinguri PE100; 
-	fabricate conform SM EN 1555-2:2014; 
-	trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de armaturi din oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de lucrări:
-	Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 septembrie 2022 
-	Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 15 noiembrie 2022;
-	Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor OSD;
-	Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;
-	Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Edinet-gaz”, str. N. Testimițeanu 28, mun. Edineț (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
-	Ridicarea de control a lucrărilor executate, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;
-	Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;
-	Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. 

5.	Cerințe privind calculul costului/prețului:
•	Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.
•	Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.
6.	Cerințe față de operatorii economici:
•	să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;
•	să nu se afle în proces de lichidare;
•	să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
•	să nu-i fie stopată activitatea; 
•	să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
•	să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
•	să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
•	să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;
•	să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;
7.	Condiții referitoare la contract:
•	Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
•	Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;
•	Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Data „____”__________________

                                                                                                              

                                        

                                                                      

Specificații de preț:
Obiectul: Achiziție de lucrări ” Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca”
Numărul: ED-G-02/22;
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5, 6:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea a obiectului (lei fără TVA)	
 	1	2	3	4	5	6	
1	45453000-7	Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca (inclusiv):	km	2,167	 	 	
Total achiziție:	                   -     	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Volume de lucrări:
Obiectul: Achiziție de lucrări ” Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca”
Numărul: ED-G-02/22;

1.	Gazificarea caselor de locuit din s. Trinca:
2.	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	
							
3.	
1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Retele de presiune medie					
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente.					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,38			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	42,79			
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	205,38			
 4	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	205,38			
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,51			
 6	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,51			
   		Capitolul 1.1.2. Conducte si accesori					
7	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63mm	m	268,00			
 8	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50mm	m	175,00			
 9	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm	m	55,00			
 10	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	481,00			
 11	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, Ф63 РЕ100 SDR11	buc	5,00			
 12	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, Ф50 РЕ100 SDR11	buc	3,00			
 13	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, Ф40 РЕ100 SDR11	buc	1,00			
 14	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena,Ф32 РЕ100 SDR11	buc	18,00			
 15	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  63 mm	buc	1,00			
 16	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  63x32 mm	buc	4,00			
 17	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de 50x32 mm	buc	2,00			
 18	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de 50x40 mm	buc	1,00			
 19	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de 40x32 mm	buc	1,00			
 20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  32 mm	buc	1,00			
 21	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting reducere din polietilena 63х50 mm	buc	1,00			
 22	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting reducere din polietilena 50х40 mm	buc	1,00			
 23	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting reducere din polietilena 40х32 mm	buc	1,00			
 24	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Рn 5, диам. трубы 50 мм)	km	0,71			
 25	GC01B
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm   (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Рn 5, диам. трубы 80 мм)	km	0,27			
 26	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,14			
 27	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m	20,00			
 28	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00			
 29	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	10,00			
 30	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	20,00			
 31	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	10,00			
 32	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	10,00			
 33	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	69,00			
 34	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (козырёк)	t	0,85			
 35	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,00			
 36	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	103,50			
 37	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  	m3	2,40			
 38	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	3,84			
 39	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	4,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Transport material	4,00 %				
		Cheltueli de depazitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 1.2. Lucrari  de montare					
40	GE02A
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h	buc	10,00			
 41	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	1,00			
 42	08-02-471-3
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Transport material	4,00 %				
		Cheltueli de depazitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 1.3. Valoarea utilajului					
43	Laiola
	ГРПШ-FRG/2MBС -2У1 (расход 25 м3/час), с двумя линиями редуцирования	buc	2,00			
 44	Laiola
	ГРПШ-FRG/2MB-2У1 (расход 10 м3/час), с 2-мя линиями редуцирования	buc	8,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltueli de depazitare	1,20 %				
   		Capitolul 2. Retele de presiune joasa					
		Capitolul 2.1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 2.1.1. ШГРП-9					
45	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,36			
 46	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,83			
 47	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,76			
 48	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,76			
 49	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,03			
 50	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,03			
 51	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm	m	50,00			
 52	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	106,00			
 53	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  40x32 mm	buc	1,00			
 54	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting reducere din polietilena 40x32 mm	buc	1,00			
 55	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de  40mm	buc	1,00			
 56	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	5,00			
 57	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 40 mm	buc	1,00			
 58	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	4,00			
 59	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	5,00			
 60	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,05			
 61	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,05			
 62	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m	2,00			
 63	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,00			
 64	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 65	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,10			
 66	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	8,00			
 67	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm	buc	4,00			
 68	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	3,90			
 69	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	km	0,16			
 70	IA52A
	Cutie pentru protectia  contorului de gaze	buc	4,00			
   		Capitolul 2.1.2. ШГРП-10					
71	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,28			
 72	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,40			
 73	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,72			
 74	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,72			
 75	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,21			
 76	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,21			
 77	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	32,00			
 78	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	2,00			
 79	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	2,00			
 80	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	2,00			
 81	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,02			
 82	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,02			
 83	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	2,00			
 84	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00			
 85	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 86	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,04			
 87	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	4,00			
 88	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm	buc	2,00			
 89	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,75			
 90	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	km	0,03			
 91	IA52A
	Cutie pentru protectia  contorului de gaze	buc	2,00			
   		Capitolul 2.1.3. ШГРП-11					
92	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,51			
 93	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,54			
 94	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,18			
 95	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,18			
 96	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,39			
 97	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,39			
 98	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	58,00			
 99	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	4,00			
 100	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	4,00			
 101	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	4,00			
 102	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,04			
 103	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,04			
 104	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	2,00			
 105	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00			
 106	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 107	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,08			
 108	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	6,00			
 109	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm	buc	3,00			
 110	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	2,20			
 111	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	km	0,06			
 112	IA52A
	Cutie pentru protectia  contorului de gaze	buc	3,00			
   		Capitolul 2.1.4. ШГРП-12					
113	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,68			
 114	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,41			
 115	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,38			
 116	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	16,38			
 117	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,52			
 118	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,52			
 119	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	78,00			
 120	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  32 mm	buc	2,00			
 121	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	6,00			
 122	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	4,00			
 123	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	4,00			
 124	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,04			
 125	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,04			
 126	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	2,00			
 127	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00			
 128	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 129	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,08			
 130	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	6,00			
 131	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm	buc	3,00			
 132	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	2,20			
 133	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	km	0,08			
 134	IA52A
	Cutie pentru protectia  contorului de gaze	buc	3,00			
   		Capitolul 2.1.5. ШГРП-13					
135	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,44			
 136	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,22			
 137	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	34,65			
 138	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	34,65			
 139	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,09			
 140	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,09			
 141	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	165,00			
 142	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  32 mm	buc	4,00			
 143	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	11,00			
 144	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	7,00			
 145	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	7,00			
 146	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,07			
 147	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,07			
 148	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	2,00			
 149	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00			
 150	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 151	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,14			
 152	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	12,00			
 153	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm	buc	6,00			
 154	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	5,20			
 155	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	km	0,17			
 156	IA52A
	Cutie pentru protectia  contorului de gaze	buc	6,00			
   		Capitolul 2.1.6. ШГРП-14					
157	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	2,00			
 158	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00			
 159	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 160	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,02			
 161	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	2,00			
 162	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm	buc	1,00			
 163	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	0,80			
 164	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	km	0,00			
 165	IA52A
	Cutie pentru protectia  contorului de gaze	buc	1,00			
   		Capitolul 2.1.7. ШГРП-15					
166	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,31			
 167	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,53			
 168	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,35			
 169	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,35			
 170	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,24			
 171	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,24			
 172	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	35,00			
 173	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	2,00			
 174	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	2,00			
 175	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	2,00			
 176	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,02			
 177	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,02			
 178	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	2,00			
 179	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00			
 180	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 181	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,06			
 182	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	4,00			
 183	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm	buc	2,00			
 184	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,20			
 185	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	km	0,04			
 186	IA52A
	Cutie pentru protectia  contorului de gaze	buc	2,00			
   		Capitolul 2.1.8. ШГРП-16					
187	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,42			
 188	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,10			
 189	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,08			
 190	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,08			
 191	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,32			
 192	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,32			
 193	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	48,00			
 194	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  32 mm	buc	1,00			
 195	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	4,00			
 196	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	3,00			
 197	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	3,00			
 198	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,03			
 199	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,03			
 200	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	2,00			
 201	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00			
 202	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 203	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,08			
 204	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	6,00			
 205	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm	buc	3,00			
 206	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	2,20			
 207	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	km	0,05			
 208	IA52A
	Cutie pentru protectia  contorului de gaze	buc	3,00			
   		Capitolul 2.1.9. ШГРП-17					
209	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,64			
 210	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,21			
 211	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	63,42			
 212	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	63,42			
 213	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,01			
 214	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,01			
 215	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm	m	35,00			
 216	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	267,00			
 217	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  40 mm	buc	1,00			
 218	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  40x32 mm	buc	1,00			
 219	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  32 mm	buc	8,00			
 220	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting reducere din polietilena 40x32 mm	buc	2,00			
 221	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de  40mm	buc	2,00			
 222	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	21,00			
 223	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 40 mm	buc	1,00			
 224	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	10,00			
 225	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	11,00			
 226	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,11			
 227	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,11			
 228	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m	2,00			
 229	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,00			
 230	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 231	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,24			
 232	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	22,00			
 233	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm	buc	11,00			
 234	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	8,40			
 235	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	km	0,30			
 236	IA52A
	Cutie pentru protectia  contorului de gaze	buc	11,00			
   		Capitolul 2.1.10. ШГРП-18					
237	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,89			
 238	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,45			
 239	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	45,36			
 240	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	45,36			
 241	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,44			
 242	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,44			
 243	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm	m	115,00			
 244	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm	m	101,00			
 245	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  40x32 mm	buc	4,00			
 246	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena avind diametrul de  32 mm	buc	3,00			
 247	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting reducere din polietilena 40x32 mm	buc	1,00			
 248	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de  40mm	buc	2,00			
 249	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	12,00			
 250	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 40 mm	buc	1,00			
 251	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	8,00			
 252	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	9,00			
 253	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,09			
 254	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,09			
 255	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m	2,00			
 256	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,00			
 257	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 258	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,20			
 259	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	18,00			
 260	GB01A
	Robinet  Pn 10-16, avind Dn 20mm	buc	9,00			
 261	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	7,80			
 262	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	km	0,22			
 263	IA52A
	Cutie pentru protectia  contorului de gaze	buc	9,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Transport material	4,00 %				
		Cheltueli de depazitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2.2. Lucrari  de montare					
264	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	44,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Cheltueli de transport	4,00 %				
		Cheltueli de depazitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2.3. Valoarea utilajului					
265	Laiola
	Contor de gaz - G4-T	buc	0,00			
4.	     
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	T.V.A.	20,00 %				
	Total deviz:					

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________