Aprobat:
Directorul SRL ”Edinet-GAZ”
Igori Nepeivoda
”___”______________2022

Documentație de atribuire la
anunțul de participare Nr. ED-G-03/22 
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziție de lucrări ” Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani”. 
Numărul: ED-G-03/22;
Tip procedură:  – Concurs deschis;
Entitatea contractantă: SRL ”Edinet-GAZ” Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28;

1.	Descriere generală, Informații:
Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectului ” Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani, rnul. Briceni”, conform documentației de proiect nr. 46-2020. Obiectul achiziției prevede construcția gazoductului de presiune medie și joasă cu lungimea de 2019 metri – care preponderent este amplasat subteran din polietilenă, cu construcția branșamentelor către consumatori; construcția gazoductului de presiune medie cu lungimea de 672 metri, construcția gazoductului de presiune joasă cu lungimea de 1347 metri  și montarea a 2 puncte de reglare gaze pentru asigurarea presiunii necesare.

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	
 	1	2	3	4	5	
1	45453000-7	Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani (inclusiv):	km	2,019	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
Total achiziție:	

2.	Condiții de furnizare a lucrărilor:
Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor este de 30 septembrie 2022, termenul maxim de dare în exploatare 15 noiembrie 2022. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 

3.	Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:
Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 
Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

4.	Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:
•	Cerințe față de PRG: 
* nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii  metalice  la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
 * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
* construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
* volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
* amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
* orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
* orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
* grile pentru ventilare; 
* toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
*țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșie;
*armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
*regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
* garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
* garanție la utilaje – minim 24 de luni;
* toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; 
* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
* tavă pentru depozitarea documentelor;
* zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. 
* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
* în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip КЗМ;
* Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 
1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.	
* Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.
* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;
* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției; 
•	Cerințe față de țeava de oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
-	verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;
•	Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere - ГОСТ 50838-95;
-	calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fitinguri PE100; 
-	fabricate conform SM EN 1555-2:2014; 
-	trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de armaturi din oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de lucrări:
-	Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 septembrie 2022 
-	Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 15 noiembrie 2022;
-	Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor OSD;
-	Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;
-	Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Edinet-gaz”, str. N. Testimițeanu 28, mun. Edineț (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
-	Ridicarea de control a lucrărilor executate, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;
-	Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;
-	Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. 

5.	Cerințe privind calculul costului/prețului:
•	Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.
•	Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.
6.	Cerințe față de operatorii economici:
•	să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;
•	să nu se afle în proces de lichidare;
•	să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
•	să nu-i fie stopată activitatea; 
•	să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
•	să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
•	să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
•	să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;
•	să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;
7.	Condiții referitoare la contract:
•	Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
•	Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;
•	Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Data „____”__________________

                                                                                                              

                                        

                                                                      

Specificații de preț:
Obiectul: Achiziție de lucrări ” Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani”
Numărul: ED-G-03/22;
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5, 6:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea a obiectului (lei fără TVA)	
 	1	2	3	4	5	6	
1	45453000-7	Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani (inclusiv):	km	2,019	 	 	
Total achiziție:	                   -     	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Volume de lucrări:
Obiectul: Achiziție de lucrări ” Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani”
Numărul: ED-G-03/22;

1.	Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani:
2.	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	
							
3.	
1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari  de  constructie                                                                                                                                                                   					
		Capitolul 1.1. Presiune  medie					
		Capitolul 1.1.1. Lucrari  terasamente					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,02			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,36			
 3	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	119,39			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	48,09			
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,92			
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,92			
   		Capitolul 1.1.2. Ramificatie  de  bransament - 1 buc.					
7	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune	buc	1,00			
 8	GD14A
	Ramificatie de bransament, avand Dn: 1"-1 1/4"	buc	1,00			
 9	TsA05E1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4  m teren mijlociu	m3	3,38			
 10	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	3,38			
 11	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,38			
   		Capitolul 1.1.3. Conducte  si  materiale,  subteran					
12	GD61D
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 110 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. ( PE 80 GAZ SDR 17,6  DN 110x6,3 )	m	375,00			
 13	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. ( PE80 GAZ SDR 11  DN 63x 5,8 )	m	293,00			
 14	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm  ( Mufa DN 110mm )	buc	4,00			
 15	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Mufa  DN 63 mm )	buc	7,00			
 16	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm  ( Reductie  DN 110x63mm )	buc	1,00			
 17	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm  ( Teu  DN 110mm )	buc	1,00			
 18	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm  ( Teu  DN 110x63mm )	buc	1,00			
 19	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Cot  DN 63 mm )	buc	1,00			
   		Capitolul 1.1.4. УПГ - 2 -1  Вход -  выход  из  земли  п/э  газопровода ( Д = 63 ) - 2 шт.					
20	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 -  0,01 m3	m3	0,02			
 21	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Уголок 40х40, L= 0,8m ) 4,77	kg	9,54			
 22	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - grunduirea	t	0,01			
 23	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - vopsirea	t	0,01			
 24	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm  ( Футляр  из ст. трубы  Ду = 150mm, L= 1000mm, ГОСТ 10704 - 91 )	m	2,00			
 25	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % ( Пакля  смоляная ленточная - 2,3 кг  на 1 узел )	m2	0,04			
 26	
	Пакля  смоляная  ленточная  2,3 кг/шт.	kg	4,60			
 27	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % ( Пенополимерный  материал  в  футляр  - 5,0 кг  на 1 узел )	m2	0,04			
 28	
	Пенополимерный  материал  в  футляр -  5,0 кг/шт.	kg	10,00			
 29	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( песчанная  засыпка  в  футляре ) - 0,01m3	m3	0,02			
 30	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm ( Контрольная  трубка  с заглушкой Ду = 20mm;L= 1,2 m )	buc	2,00			
 31	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Кожух  из  листовой  стали  350*450*3 ) 3,71	kg	7,42			
 32	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm ( Патрубок  с  заглушкой Ду 20, L= 50mm )	buc	2,00			
 33	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm ( PE 63*5,8mm )	m	2,00			
 34	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( Ду 50mm ) 0,5	m	1,00			
 35	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Mufa  DN 63 mm )	buc	2,00			
 36	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Переход  с  закладным  нагревателем  DN 63/50 mm )	buc	2,00			
 37	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Отвод  с  закладным  нагревателем  DN 63 mm )	buc	2,00			
   		Capitolul 1.1.5. УПГ - 6  Пункт  провода - спутника  ППС -  КТ  с  контрольной  трубкой  - 1 шт.					
38	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare ( Ковер )	buc	1,00			
 39	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm ( Teava PE  DN 32*3,0 )	m	1,00			
 40	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,30			
 41	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 - подушка -  основание  под  ковер - 0,04 m3	m3	0,04			
 42	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	2,10			
 43	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 -  0,001 m3	m3	0,001			
 44	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,02			
 45	DB16B  K= 0,5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala ( отмостка  асфальто - бетонная  смесь)	m2	0,40			
 46	
	Полимерная  липкая  лента	m	1,50			
   		Capitolul 1.1.6. УПГ  - 8 - 7 Прокладка  газопровода в  п/э  футляре  Д 160х14,6 ,  L = 15,0 m  - 1 шт.					
		Capitolul 1.1.6.1. Футляр  из  п/э  трубы  Д =  160х14,6 					
47	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   ( Teava  PE  D 160x 14,6 mm )	m	15,00			
 48	
	Пенополимерный  материал  в  футляр	kg	0,10			
 49	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % ( Пакля  смоляная ленточная - 4,0 кг  на 1 узел )	m2	0,01			
 50	
	Пакля  смоляная  ленточная  4,0 кг/шт.	kg	4,00			
 51	
	Полимерная  липкая  лента	m	20,00			
   		Capitolul 1.1.6.2. Узел  УПГ - 25  -  Установка  контрольной  трубки D 32 -  1 шт.					
52	IzI22A
	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm ( Защитная обертка  из  2-х  слоев  бризолаб К = 2 )	m2	0,50			
 53	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris ( гравий  строительный )	m3	0,05			
 54	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm ( Teava PE  DN 32*3,0 )	m	1,00			
 55	GD52E
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm  ( Полуцилиндр ( кожух )  из п/э  трубы  Д = 140мм )	m	0,50			
 56	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( заглушка  Д = 50 мм )	buc	1,00			
 57	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,05			
 58	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,46			
 59	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 - подушка -  основание  под  ковер - 0,04 m3	m3	0,04			
 60	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,10			
 61	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare ( Ковер )	buc	1,00			
 62	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 -  0,001 m3	m3	0,001			
 63	DB16B  K= 0,5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala ( отмостка  асфальто - бетонная  смесь)	m2	0,48			
     		Capitolul 1.1.7. УПГ  - 8 - 6 Прокладка  газопровода в  п/э  футляре  Д 140х12,7 ,  L = 14,6 m  - 1 шт.					
		Capitolul 1.1.7.1. Футляр  из  п/э  трубы  Д =  140х12,7 					
64	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   ( Teava  PE  D 140x 12,7 mm )	m	15,00			
 65	
	Пенополимерный  материал  в  футляр	kg	0,10			
 66	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % ( Пакля  смоляная ленточная - 4,0 кг  на 1 узел )	m2	0,01			
 67	
	Пакля  смоляная  ленточная  4,0 кг/шт.	kg	4,00			
 68	
	Полимерная  липкая  лента	m	20,00			
   		Capitolul 1.1.7.2. Узел  УПГ - 25  -  Установка  контрольной  трубки D 32 -  1 шт.					
69	IzI22A
	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm ( Защитная обертка  из  2-х  слоев  бризолаб К = 2 )	m2	0,50			
 70	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris ( гравий  строительный )	m3	0,05			
 71	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm ( Teava PE  DN 32*3,0 )	m	1,00			
 72	GD52E
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm  ( Полуцилиндр ( кожух )  из п/э  трубы  Д = 140мм )	m	0,50			
 73	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( заглушка  Д = 50 мм )	buc	1,00			
 74	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,05			
 75	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,46			
 76	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 - подушка -  основание  под  ковер - 0,04 m3	m3	0,04			
 77	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,10			
 78	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare ( Ковер )	buc	1,00			
 79	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 -  0,001 m3	m3	0,001			
 80	DB16B  K= 0,5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala ( отмостка  асфальто - бетонная  смесь)	m2	0,48			
     		Capitolul 1.1.8. Безколодезная  установка  п/э  шарового  крана  Д 110мм - 1 шт.					
81	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,14			
 82	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 7,5 - бетонное  основание 	m3	0,01			
 83	CD50I
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,34			
 84	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - planseu	buc	1,00			
 85	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00			
 86	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,37			
 87	DA16A
	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare	m2	3,08			
 88	IzF04F  K = 2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( обмазка  битумом  за  2 раза )	m2	4,30			
 89	GD54C1
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. ( кран  шаровый  п/э  Д 110мм, муфта  терморезисторная Д 110мм - 2 шт,  монтажный  набор ( шток ) - 1 шт.	buc	1,00			
 90	DF18B
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial ( ориентирный  ж/б  столбик )	buc	4,00			
 91	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 	m3	0,10			
   		Capitolul 1.1.9. Semn  de  marcaj  -  15 buc.					
92	DF18B
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial 	buc	15,00			
 93	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	15,00			
   		Capitolul 1.1.10. Demolarea  si  restabilirea  drumului  din  asfalt   S = 51 m2 =  102 m x 0,50 m					
94	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	204,00			
 95	DG01A
	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	51,00			
 96	DG06B
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	5,10			
 97	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( Погрузка  мусора  от  разборок )	100 m3	0,17			
 98	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	34,67			
 99	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,17			
 100	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  ( работа  на  отвале )	100 m3	0,17			
 101	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	7,65			
 102	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire  ( 40%  щебня  возврат )	m3	7,65			
 103	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,04			
 104	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	76,50			
 105	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,015			
 106	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	51,00			
   		Capitolul 1.1.11. Demolarea  si  restabilitarea   drumului  din  pietris  S= 568 m2					
107	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	227,00			
 108	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	85,20			
 109	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	71,00			
 110	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( 50%  piatra  sparta )	m3	71,00			
   		Capitolul 1.1.12. Conducte  si  materiale  suprateran					
111	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 112	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	4,00			
 113	
	Insertie  dielectrica pentru  bulon  M16	buc	40,00			
 114	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  D 57	m	2,40			
 115	IzA08B  K= 2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm  2 straturi	m2	1,07			
 116	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 	1 km	0,002			
 117	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,002			
 118	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( cot 57mm)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.1.13. Instalare  PRG  - 2 buc					
119	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 0,35	m3	0,70			
 120	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,70			
 121	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 0,025m3	m3	0,05			
 122	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 0,6	m2	1,20			
 123	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( фундаменты  под  опору  из  бетона  B 12,5  0,375m3	m3	0,75			
 124	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg  ( Pilon  D 80x4,  L = 1,2 m - 2 buc)  20,02 kg/set	kg	40,04			
 125	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg  ( Cornier  metalic 70*70*7,  L = 0,5 m - 2 buc)  2 m   14,78 kg/set	kg	29,56			
 126	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg  ( Profil  metalic U 12,  L = 0,7 m - 2 buc)  1,4 m   14,56 kg/set	kg	29,12			
 127	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - grunduirea	t	0,10			
 128	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - vopsirea	t	0,10			
 129	IA52A
	Cutie metalica pentru  PRG ( montare)	buc	2,00			
 130	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  ( H= 100mm) 0,76x2	m3	1,52			
 131	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( H = 160mm ) 1,22 m3 x 2	m3	2,44			
   		Capitolul 1.1.14. Imprejmuire  PRG - 2 buc.					
132	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici ( Plasa metalica 45x2,5,  H = 1,6m , 18 m2.  Piloni  din teava D 50x3,5, L= 2,1 m - 4 buc,  beton B 12,5 - 0,48m3)  10,6m/1 buc x 2	m	21,20			
 133	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg  ( Cornier  metalic 32*32*3,  38,7 m)   56,5 kg/buc x 2	kg	113,00			
 134	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 0,64	m2	1,28			
 135	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 0,064m3  x 2	m3	0,128			
 136	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat  1,6 m2 x 2	m2	3,20			
 137	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( inclusiv  elemente met. imprijmuire )	m2	11,52			
   		Capitolul 1.1.15. Рaratresnet,  H = 6,0 m - 2 buc.					
138	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 0,112m3 x 2	m3	0,224			
 139	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,224			
 140	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 0,016m3 x 2	m3	0,032			
 141	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 0,16	m2	0,32			
 142	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( фундаменты  под  опору  из  бетона  B 12,5  0,104m3 x 2	m3	0,208			
 143	33-02-013-19
	Montarea paratrasnetelor din otel autoportante cu prezon -  39kg/buc x 2 	t	0,078			
 144	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - grunduirea	t	0,078			
 145	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - vopsirea	t	0,078			
   		Capitolul 1.1.16. PRG  Lucrari  de  terasamente  pentru  priza  de  pamint - 2 buc.					
146	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	4,00			
 147	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00			
   		Capitolul 1.1.17. Impamintarea  gazoduct - 2 buc. Lucrari  de  terasamente pentru  priza  de  pamint					
148	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	6,00			
 149	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,00			
     		Capitolul 1.2. Presiune  joasa  PRG nr.1 si  PRG  nr.2					
		Capitolul 1.2.1. Retele  supraterane					
		Capitolul 1.2.1.1. Conducte  si  materiale					
150	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm ( D 65 )	buc	2,00			
 151	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm ( D 65 )	buc	4,00			
 152	
	Insertie  dielectrica pentru  bulon  M16	buc	32,00			
 153	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 ( D 76 x 3,5 )	m	4,00			
 154	GC01B
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm 	1 km	0,004			
 155	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,004			
 156	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (  Cot D 76x3,5 )	buc	2,00			
 157	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 	m2	8,80			
   		Capitolul 1.2.1.2. Impamintarea  gazoduct. Lucrari  de  terasamente pentru  priza  de  pamint					
158	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	39,00			
 159	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	39,00			
     		Capitolul 1.2.2. Retele  subterane					
		Capitolul 1.2.2.1. Lucrari  terasamente					
160	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,523			
 161	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,47			
 162	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	139,36			
 163	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	60,76			
 164	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,42			
 165	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,42			
   		Capitolul 1.2.2.2. Conducte  si  materiale					
166	GD61B
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75-90 mm. ( PE 80 SDR 17,6 D 75x4,3)	m	513,00			
 167	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. ( PE80 GAZ SDR 11  DN 63x 5,8 )	m	210,00			
 168	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. ( PE80 GAZ SDR 11  DN 50x 4,6 )	m	91,00			
 169	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. ( PE80 GAZ SDR 11  DN 40x 3,7 )	m	52,00			
 170	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. ( PE80 GAZ SDR 11  DN 32x 3,0 )	m	321,00			
 171	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm ( mufa  PE  D 75 )	buc	3,00			
 172	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  ( mufa PE  D 32 )	buc	18,00			
 173	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  ( Reductie PE  D 75x63 )	buc	3,00			
 174	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  ( Reductie  PE D 63x50 )	buc	3,00			
 175	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  ( Reductie  PE D 50x40 )	buc	2,00			
 176	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  ( Reductie  PE D 40x32 )	buc	3,00			
 177	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  ( Teu PE  D 75x75 )	buc	2,00			
 178	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  ( Teu  bransament  cu  colier   PE  D 75x32 )	buc	18,00			
 179	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  ( Capac  PE  D 75x75 )	buc	2,00			
     		Capitolul 1.2.3. УПГ - 2 -2  Вход -  выход  из  земли  п/э  газопровода ( Д = 32 ) - 34 шт.					
180	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 -  0,01 m3	m3	0,34			
 181	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Уголок 40х40, L= 0,8m ) 4,77	kg	162,18			
 182	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - grunduirea	t	0,162			
 183	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - vopsirea	t	0,162			
 184	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm  ( Футляр  из ст. трубы  Ду = 100mm, L= 1000mm, ГОСТ 10704 - 91 )	m	34,00			
 185	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % ( Пенополимерный  материал  в  футляр  - 5,0 кг  на 1 узел )	m2	0,612			
 186	
	Пенополимерный  материал  в  футляр -  4,0 кг/шт.	kg	136,00			
 187	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % ( Пакля  смоляная ленточная - 2,3 кг  на 1 узел )	m2	0,612			
 188	
	Пакля  смоляная  ленточная  1,8 кг/шт.	kg	61,20			
 189	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( песчанная  засыпка  в  футляре ) - 0,01m3	m3	0,34			
 190	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm ( Патрубок  с  заглушкой Ду 20, L= 50mm )	buc	34,00			
 191	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm ( PE 32*3,0mm )	m	51,00			
 192	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( Ду 25mm ) 0,5	m	17,00			
 193	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Mufa  DN 32 mm )	buc	34,00			
 194	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( Переход  с  закладным  нагревателем  DN 32/25 mm )	buc	34,00			
   		Capitolul 1.2.4. УПГ - 2 -2  Вход -  выход  из  земли  п/э  газопровода ( Д = 75 ) - 2 шт.					
195	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 -  0,01 m3	m3	0,02			
 196	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Уголок 40х40, L= 0,8m ) 4,77	kg	9,54			
 197	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - grunduirea	t	0,01			
 198	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - vopsirea	t	0,01			
 199	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm  ( Футляр  из ст. трубы  Ду = 150mm, L= 1000mm, ГОСТ 10704 - 91 )	m	2,00			
 200	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % ( Пакля  смоляная ленточная - 2,3 кг  на 1 узел )	m2	0,04			
 201	
	Пакля  смоляная  ленточная  2,3 кг/шт.	kg	4,60			
 202	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % ( Пенополимерный  материал  в  футляр  - 5,0 кг  на 1 узел )	m2	0,04			
 203	
	Пенополимерный  материал  в  футляр -  5,0 кг/шт.	kg	10,00			
 204	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( песчанная  засыпка  в  футляре ) - 0,01m3	m3	0,02			
 205	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm ( Контрольная  трубка  с заглушкой Ду = 20mm;L= 1,2 m )	buc	2,00			
 206	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Кожух  из  листовой  стали  350*450*3 ) 3,71	kg	7,42			
 207	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm ( Патрубок  с  заглушкой Ду 20, L= 50mm )	buc	2,00			
 208	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm  ( PE 75x6,8 )	m	2,00			
 209	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80  ( Ду 89 )  0,5	m	1,00			
 210	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm  0,14ь2/игс	m2	0,28			
 211	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  ( Mufa  DN 75mm)	buc	2,00			
 212	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  ( Переход  с  закладным  нагревателем   DN 75 х 89mm)	buc	2,00			
 213	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  ( Отвод  с  закладным  нагревателем   DN 75 mm)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.5. УПГ  - 8 - 5  Прокладка  газопровода в  п/э  футляре  Д 110х10,0 ,  L = 15,0 m  - 1 шт.					
		Capitolul 1.2.5.1. Футляр  из  п/э  трубы  Д =  110х10,0 					
214	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   ( Teava  PE  D 110x 10,0 mm )	m	15,00			
 215	
	Пенополимерный  материал  в  футляр	kg	0,10			
 216	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % ( Пакля  смоляная ленточная - 4,0 кг  на 1 узел )	m2	0,01			
 217	
	Пакля  смоляная  ленточная  4,0 кг/шт.	kg	4,00			
 218	
	Полимерная  липкая  лента	m	20,00			
   		Capitolul 1.2.5.2. Узел  УПГ - 25  -  Установка  контрольной  трубки D 32 -  1 шт.					
219	IzI22A
	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm ( Защитная обертка  из  2-х  слоев  бризолаб К = 2 )	m2	0,50			
 220	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris ( гравий  строительный )	m3	0,05			
 221	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm ( Teava PE  DN 32*3,0 )	m	1,00			
 222	GD52E
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm  ( Полуцилиндр ( кожух )  из п/э  трубы  Д = 140мм )	m	0,50			
 223	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm ( заглушка  Д = 50 мм )	buc	1,00			
 224	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,05			
 225	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,46			
 226	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 - подушка -  основание  под  ковер - 0,04 m3	m3	0,04			
 227	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,10			
 228	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare ( Ковер )	buc	1,00			
 229	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 12,5 -  0,001 m3	m3	0,001			
 230	DB16B  K= 0,5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala ( отмостка  асфальто - бетонная  смесь)	m2	0,48			
     		Capitolul 1.2.6. УПГ-14-1 Тройниковый переходной узел ТПУ 40-32 -3 шт 					
231	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 40)	buc	3,00			
 232	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 40-32)	buc	3,00			
   		Capitolul 1.2.7. УПГ-14-2 Тройниковый переходной узел ТПУ 50-32 -2 шт 					
233	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 50)	buc	2,00			
 234	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 50-32)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.8. УПГ-14-3 Тройниковый переходной узел ТПУ 63-32 - 7шт  					
235	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 63)	buc	7,00			
 236	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморезисторный Дн 63-32)	buc	7,00			
   		Capitolul 1.2.9. УПГ-14-10 Тройниковый переходной узел ТПУ 50-40 -3 шт					
237	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник терморезисторный Дн 50)	buc	3,00			
 238	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход терморизист. Ф50х40)	buc	3,00			
   		Capitolul 1.2.10. УПГ-14-12 Тройниковый переходной узел ТПУ 75-40- 1 шт 					
239	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной терморезисторный Д=75-40)	buc	1,00			
 240	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта терморезисторная D75)	buc	2,00			
 241	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта терморезисторная D40)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.11. УПГ-17-1 Цокольный выход п/э газопровода (Дн 32) -1 шт 					
242	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 	m3	0,01			
 243	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40 L=0.8 ) 4,77kg	kg	4,77			
 244	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,005			
 245	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,005			
 246	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Футляр из стальной трубы Ду=100мм,L=1000мм, Гост 10704-91) 1m	m	1,00			
 247	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пенополимерный материал в футляр - 4кг на 1узел )  0.018m2	m2	0,018			
 248	
	Пенополимерный материал в футляр  4кг/шт.	kg	4,00			
 249	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Пакля смоляная ленточная -1,8кг на 1 узел)  0.018m2	m2	0,018			
 250	
	Пакля смоляная ленточная  1,8кг/шт.	kg	1,80			
 251	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Песчаная засыпка в футляре) 0.01m3	m3	0,01			
 252	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm  (Патрубок с заглушкой Ду 20, L=50мм) 1buc	buc	1,00			
 253	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (футляр  SDR17.6 D90 ) L=1.6m	m	1,60			
 254	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3мм,  SDR 11,   1,5м	m	1,50			
 255	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) 0,5м	m	0,50			
 256	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,   Муфта  с закладными нагревателями Дн 32, 1buc.	buc	1,00			
 257	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь  Дн 32х25 )  1buc.	buc	1,00			
 258	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пробковый натяжной со сгоном Д 25мм)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2.12. УПГ-33-1 Установка металлического ящика для счетчика на опоре  - 34шт 					
259	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  0.03m3	m3	1,02			
 260	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,02			
 261	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору для ШГРП из бетона  В12,5) 0.03m3	m3	1,02			
 262	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора из трубы Д=50, L=2,2м) 4,22kg	kg	143,48			
 263	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (Патрубок  Д=20 ГОСТ 3262-75 L=110мм - 2шт) 0.22m	m	7,48			
 264	
	Гайка накидная D20  2buc.	buc	68,00			
 265	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (Труба стальная ВГП Д=20 ГОСТ 3262-75) 3m	m	90,00			
 266	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	90,00			
 267	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,09			
 268	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,09			
 269	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Кронштейн - 2шт) 0,4кг	kg	13,60			
 270	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze ( Шкаф металлический 390х250х580 )	buc	34,00			
 271	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Уголок 50х50, L=0,3м)  1,13kg	kg	38,42			
 272	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 5.75kg	t	0,195			
 273	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,195			
 274	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Переход стальной  Д25х20) 1buc.	buc	34,00			
 275	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm,  1buc	buc	34,00			
 276	Pretul firmei
	Фильтр сетчатый (сетка N 0,25),  1buc 	buc	34,00			
 277	IC51A
	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" pentru mascarea strapungerilor (муфта Ф20) 1buc	buc	34,00			
 278	IC51A
	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" pentru mascarea strapungerilor (контргайка Ф20)  1buc	buc	34,00			
 279	IC51A
	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" pentru mascarea strapungerilor (сгон Ф20)  1buc	buc	34,00			
   		Capitolul 1.2.13. УПГ - 36-1  Установка металлического ящика для счетчика на стене  - 1шт 					
280	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (Патрубок  Д=20 ГОСТ 3262-75 L=110мм - 2шт)	m	0,22			
 281	
	Гайка накидная D20	buc	2,00			
 282	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;  (Труба стальная ВГП Д=20 ГОСТ 3262-75)	m	3,00			
 283	IzA08A k=2
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	3,00			
 284	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  	1 km	0,003			
 285	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm  	1 km	0,003			
 286	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Кронштейн - 2шт)	kg	0,40			
 287	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze ( Шкаф металлический 390х250х580 )	buc	1,00			
 288	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm,  1buc	buc	1,00			
 289	Pretul firmei
	Фильтр сетчатый (сетка N 0,25) 	buc	1,00			
 290	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Переход стальной  Д25х20)	buc	1,00			
 291	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  	kg	6,00			
 292	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,006			
 293	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,006			
   		Capitolul 1.2.14. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (pietris)  S=191m2					
294	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	76,40			
 295	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 	m3	28,65			
 296	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	23,88			
 297	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  ( 50%  piatra sparta)	m3	23,88			
      		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Transportarea materialelor	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 2. Lucrari  de  montare					
		Capitolul 2.1. Рresiune  medie					
298	08-03-545-5
	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4  ( Вход -  выход  из  земли  п/э  газопровода )	buc	2,00			
 299	Pretul  firmei
	Cutie  cu  cleme  ( Вход -  выход  из  земли  п/э  газопровода )	buc	2,00			
 300	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	2,00			
 301	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h ( второй  регулятор )	buc	2,00			
 302	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm  ( PRG  Tija  din  otel  D 16 mm ) 0,7 x 2	100 m	0,014			
 303	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm  ( PRG  Tija  din  otel  D 16 mm )  8 x 2	100 m	0,16			
 304	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm  ( PRG  Tija  din otel D 22mm, 1 buc  - 1,8 m)  3 buc x 2	10 buc	0,60			
 305	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2   ( Impamintare  gazoduct  серия 5.905 - 17.07, СЗК 40.01 - 02СБ:  40х4mm 10m ) x 2	100 m	0,20			
 306	08-02-471-3
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm  ( Impamintre  gazoduct  серия 5.905 - 17.07б  СЗК 40.01 - 02СБ:  1 buc = 3 m,  3 buc) x 2	10 buc	0,60			
   		Capitolul 2.2. Рresiune  joasa					
307	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  (Impamantare gazoduct серия 5.905-17.07, СЗК.40.01-02.СБ:   40х4мм  10м)   x8	100 m	1,30			
 308	08-02-471-3
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm (Impamantare gazoduct серия 5.905-17.07, СЗК.40.01-02.СБ:   1buc=3m    3шт.)   x8	10 buc	3,90			
 309	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" 	buc	35,00			
 310	08-03-545-5
	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4    Вход-выход из земли п/э газопровода, Цокольный выход 	buc	37,00			
 311	
	Cutie cu cleme  Вход-выход из земли п/э газопровода, Цокольный выход 	buc	37,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari  sociale  si  medicale	24,00 %				
		Total	100,00 +				
		Transportarea  materialelor	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli  de  regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu  de  deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 3. Utilaj					
		Capitolul 3.1. Рresiune  medie					
312	Pretul  firmei
	Post  de  reglare  gaze  cu  doua  regulatoare RDNK - 400	buc	2,00			
 313	Pretul  firmei
	Кран  шаровый  п/э  Д = 110 мм	buc	1,00			
 314	Pretul  firmei
	Кран  флянцевый     Д = 50 мм	buc	2,00			
   		Capitolul 3.2. Рresiune  joasa					
315	Pretul  firmei
	Кран  флянцевый     Д = 65 мм	buc	2,00			
 316	Pretul firmei
	Счетчик газа G4Т c термокомпенсатором	buc	0,00			
4.	     
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Geodezia conductelor	lei				
	Total	100,00 +				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________