Aprobat:
Directorul SRL ”Edinet-GAZ”
Igori Nepeivoda
”___”______________2023

Documentație de atribuire la
anunțul de participare Nr. ED-G-05/23 
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziție de lucrări ” Reconstrucția SRG din or. Cupcini str Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de închidere)”. 
Numărul: ED-G-05/23;
Tip procedură:  – Concurs deschis;
Entitatea contractantă: SRL ”Edinet-GAZ” Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28;

1.	Descriere generală, Informații:
Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectului ” Reconstrucția SRG din or. Cupcini str Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de închidere)”, conform documentației de proiect nr. 273-2021. Obiectul achiziției prevede înlocuirea regulatoarelor de presiune gaze, înlocuirea armaturii, montarea echipamentului de măsurare..

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	
 	1	2	3	4	5	
1	45453000-7	Reconstrucția SRG din or. Cupcini str Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de închidere):	un	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
Total achiziție:	

2.	Condiții de furnizare a lucrărilor:
Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor este de 30 septembrie 2023, termenul maxim de dare în exploatare 15 noiembrie 2023. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 

3.	Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:
Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privirea la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 
Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

4.	Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:
•	Cerințe față de țeava de oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
-	verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;
•	Cerințe față de armaturi din oțel: 
-	noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
-	cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
-	la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
•	Cerințe față de lucrări:
-	Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 septembrie 2023 
-	Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 15 noiembrie 2023;
-	Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor OSD;
-	Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;
-	Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Edinet-gaz”, str. N. Testimițeanu 28, mun. Edineț (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
-	Ridicarea de control a lucrărilor executate, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;
-	Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;
-	Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. 

5.	Cerințe privind calculul costului/prețului:
•	Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.
•	Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.
6.	Cerințe față de operatorii economici:
•	să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;
•	să nu se afle în proces de lichidare;
•	să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
•	să nu-i fie stopată activitatea; 
•	să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
•	să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
•	să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
•	să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;
•	să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;
7.	Condiții referitoare la contract:
•	Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
•	Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;
•	Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.
Secretarul grupului de lucru – Ion Arsenii, tel.: +373 246 2-49-96, е-mail: arsenii.ivan@edinetgaz.md

Președintele grupului de lucru     _________________   Serghei Matveiciuc

Specificații de preț:
Obiectul: Achiziție de lucrări ” Reconstrucția SRG din or. Cupcini str Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de închidere)”
Numărul: ED-G-05/23;
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5, 6:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea a obiectului (lei fără TVA)	
 	1	2	3	4	5	6	
1	45453000-7	Reconstrucția SRG din or. Cupcini str Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de închidere):	Un.	1	 	 	
Total achiziție:	                   -     	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Volume de lucrări:
Obiectul: Reconstrucția SRG din or. Cupcini str Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de închidere)
Numărul: ED-G-05/23;

1.	Reconstrucția SRG din or. Cupcini str Livezilor (montarea regulatorului, armaturii de închidere):
	
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari  de  montare
					
		1.1. ВРУ  existent
					
1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA-1P/C/25A )
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Total ВРУ  existent
Inclusiv salariu					
		1.2. ШУ
					
2	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100  ( BZUM-TF-05 )
	buc	1,0000
			
 3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  de  sarcina  ВН-1Р/40А )
	buc	1,0000
			
 4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  380В, 5 - 40А  ZCG 112 AS
	buc	13,0000
			
 5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA-1P/C/20A )
	buc	1,0000
			
 6	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV 
	set	1,0000

		Total	 Lei				
		Total ШУ
Inclusiv salariu					
		1.3. РЩ
					
7	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 ( ЩРн-24з )
	buc	1,0000
			
 8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  de  sarcina  ВН-1Р/20А )
	buc	1,0000
			
 9	08-03-530-4 apl	Contactor, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( Сontactor  КМ-230B/25А )
	buc	1,0000
			
 10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA-1P/C/10A )
	buc	1,0000
			
 11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA-1P/В/6A )
	buc	3,0000
			
 12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA-1P/С/4A )
	buc	2,0000
			
 13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  diferential  АД-2Р/16A/30mA )
	buc	1,0000
			
 14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sine ) 
	buc	4,0000
			
 15	Pret  furnizor	Complect  ( sina  N + sina  PE, YNN10-14-100 )
	buc	2,0000
			
 16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( sina  de  conexiune ) 
	buc	1,0000
			
 17	Pret  furnizor	Sina  YN20-3-063
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Total РЩ
Inclusiv salariu					
		1.4. ОУ
					
18	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( panou  ЩМП-1-2 )
	buc	1,0000
			
 19	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( пост  управления  ПКЕ-222-1 )
	buc	1,0000
			
 20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  АП50-2МТ )
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Total ОУ
Inclusiv salariu					
		1.5. Diferite
					
21	10-02-016-06	Dispozitive : Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare
	buc	1,0000
			
 22	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori  ( ящик  с  понижающим  трансформатором  ЯТП-0,25  УХЛ4 )
	buc	2,0000

		Total	 Lei				
		Total Diferite
Inclusiv salariu					
		1.6. Iluminare
					
23	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele 
	100 buc	0,0600
			
 24	Pretul furnizorului	Светильник  потолочный  НПП  1302-2  220В, 20Вт  IP54
	buc	6,0000
			
 25	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele 
	100 buc	0,0500
			
 26	Pretul furnizorului	Светильник  во  взрывозащищенном  исполнении  НПП  1302-2  220В, 30Вт  IP65
	buc	5,0000
			
 27	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete 
	100 buc	0,0400
			
 28	Pretul furnizorului	Corp  de  iluminat  ЛБА  3923  2х8
	buc	4,0000
			
 29	Pret  furnizor	Лампа  люминисцентная  ЛЛ-8  Un=220B, Ph=8Bt
	buc	8,0000
			
 30	Pret  furnizor	Лампа  люминисцентная  компактная  ЛК-30  Un=220B, Ph=30Bt
	buc	5,0000
			
 31	Pret  furnizor	Лампа  люминисцентная  компактная  ЛК-20  Un=220B, Ph=30Bt
	buc	6,0000

		Total	 Lei				
		Total Iluminare
Inclusiv salariu					
		1.7. Prize  si  intrerupatoare
					
32	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0500
			
 33	Pret  furnizor	Priza  pentru  instalatie  deschisa  IP43  10A, 220B
	buc	5,0000
			
 34	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0200
			
 35	Pret  de  piata	Intreruptor  pentru  instalatie  deschisa  IP43  10A  220B 
	buc	2,0000
			
 36	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0300
			
 37	Pret  de  piata	Intreruptor  pentru  instalatie  deschisa  IP43  10A  220B
	buc	3,0000
			
 38	Pret  furnizor	Коробка  ответвительная  для  открытой  проводки
	buc	5,0000
			
 39	Pret  furnizor	Коробка  ответвительная  металлическая  для  открытой  проводки  в  стальных  трубах  Р16/3  IP 44  400
	buc	3,0000

		Total	 Lei				
		Total Prize  si  intrerupatoare
Inclusiv salariu					
		1.8. Cabluri
					
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	1,0000
			
 41	Pret  de  piata	Cablu  ВВГнг-(A)LS  3x1.5 mm2
	m	85,0000
			
 42	Pret  de  piata	Cablu  ВВГнг-(A)LS  3x2.5 mm2
	m	15,0000
			
 43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,3500
			
 44	Pret  de  piata	Cablu  ВВГнг-(A)-FRLS  3x1.5 mm2
	m	85,0000
			
 45	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,0500
			
 46	Pret  de  piata	Cablu  KВВГнг-(A)-FRLS  4x1.5 mm2
	m	5,0000
			
 47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	1,2000
			
 48	Pret  de  piata	Cablu  АВВГнг-(A)-LS  3x25 mm2
	m	120,0000

		Total	 Lei				
		Total Cabluri
Inclusiv salariu					
		1.9. Materiale
					
49	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,3900
			
 50	Pret  de  piata	Teava din  otel  diam. 20 mm
	m	39,0000
			
 51	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,8800
			
 52	Pret  de  piata	Короб  стальной  с  крышкой  50х50
	m	88,0000
			
 53	Pret  furnizor	Трос  стальной  оцинкованный  диам. 5,5 мм
	m	18,0000
			
 54	Pret  furnizor	Муфта  натяжная  К675
	buc	1,0000
			
 55	Pret  furnizor	Анкер  тросовый  К805
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Total Materiale
Inclusiv salariu					
		1.10. Молниезащита
					
56	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior ( стойка  ж/б  высотой  9,5 м  СВ-95 )
	buc	1,0000
			
 57	Pret  furnizor	Стойка  железобетонная  СВ-95
	buc	1,0000
			
 58	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,3400
			
 59	Pret  furnizor	Комплектный  узел  с  двумя  хомутами  ЗМПВ-6  ХП-6
	buc	1,0000
			
 60	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	0,5000
			
 61	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm ( д=6 мм )
	100 m	0,2000
			
 62	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 ( fisie  25x4 )
	100 m	0,4000

		Total	 Lei				
		Total Молниезащита
Inclusiv salariu					
							
		Total Lucrari  de  montare
Inclusiv salariu					
		2. Utilaj
					
		2.1. ВРУ  existent
					
63	Pret  de  piata	Автоматический  выключатель  ВA-1P/C/25A
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Total ВРУ  existent
Inclusiv salariu					
		2.2. ШУ
					
64	Pret  de  piata	Panou  BZUM-TF-05
	buc	1,0000
			
 65	Pret  de  piata	Intrerupator  de  sarcina  BH-1P/40A
	buc	1,0000
			
 66	Pret  furnizor	Contor  de  evidenta  a  energiei  electrice, cu trei faze Unom - 220B, I - 5A-40А  ZCG 112 AS
	buc	1,0000
			
 67	Pret  de  piata	Intrerupator  automat  ВA-1P/C/20A
	buc	1,0000
			
 68	Pret  de  piata	Limitator  supratensiune  ОПС1-2Р
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Total ШУ
Inclusiv salariu					
		2.3. PЩ
					
69	Pret  de  piata	Panou  ЩРн-24э-1 36, IP 31, marimi  395x310x120
	buc	1,0000
			
 70	Pret  de  piata	Intrerupator  de  sarcina  BH-1P/20A
	buc	1,0000
			
 71	Pret  de  piata	Сontactor  КМ-230В/25А  Uк=230B, In=25A
	buc	1,0000
			
 72	Pret  de  piata	Intrerupator  automat  ВA-1P/C/10A
	buc	1,0000
			
 73	Pret  de  piata	Intrerupator  automat  ВA-1P/B/6A
	buc	3,0000
			
 74	Pret  de  piata	Intrerupator  automat  ВA-1P/С/4A
	buc	2,0000
			
 75	Pret  de  piata	Intrerupator  automat  ВД-2Р/16А/С/30mA
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Total PЩ
Inclusiv salariu					
		2.4. ОУ
					
76	Pret  de  piata	Panou  ЩМП-1-0  IP65
	buc	1,0000
			
 77	Pret  furnizor	Пост  управления  кнопочный  2-х  штифтовой  ПКЕ 222-1
	buc	1,0000
			
 78	Pret  de  piata	Intrerupator  automat  АП50-2МТ  Un=220B, Ip=6A
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Total ОУ
Inclusiv salariu					
		2.5. Diferite
					
79	Pret  de  piata	Источник  бесперебойного  питания  ИБП-220-300  Uн=220В, S=300ВА, t раб=90мин
	buc	1,0000
			
 80	Pret  furnizor	Cutie  cu  transformatori  coboritori  ЯТП-0,25-220/12
	buc	2,0000

Alimentarea  cu  gaze    Retele interioare.    (marca AGI)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Газопровод среднего давления					
		Capitolul 1.1.1. Врезка в существующий газопровод среднего  давления ф57 газопроводом ф57  (надземный вариант) 1шт 					
1	GD14B.1
	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2  1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода	buc	1,000			
 2	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу	buc	1,000			
 3	RpIC31F
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii,  (Кислородно-ацетиленовая сварка труб, )	buc	1,000			
   		Capitolul 1.1.2. Арматура и трубопроводы					
4	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm  (Кран шаровый фланцевый      Ду50 мм, Рр=1,6МПа  КШФ50)	buc	12,000			
 5	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Фланец ответный стальной  Ду50)	buc	24,000			
 6	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Фланец ответный стальной  Ду50 газа высокого 2-ой категории на среднее РДГ 50В(М))	buc	2,000			
 7	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной штампованный Ду80/Ду50)	buc	2,000			
 8	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод  стальной штампованный   Ду50)	buc	16,000			
 9	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник равнопроходной   стальной штампованный   Ду50)	buc	6,000			
 10	GB06A
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc	0,500			
 11	08-02-147-10
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,140			
 12	pret
	Кабель КВВГ 4х1,05мм2    	m	14,000			
 13	IC24G
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" (Газопровод из стальных электро- сварных труб, ф 89х3,5  GOST  10704-91*)	m	5,000			
 14	IC24E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Газопровод из стальных электро- сварных труб, ф 57х3,5  GOST  10704-91*)	m	58,000			
 15	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных электро- сварных труб, ф 25х3,0  GOST  10704-91*)	m	5,000			
 16	IC24C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Газопровод из стальных электро- сварных труб, ф 32х3,0  GOST  10704-91*)	m	4,000			
 17	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 	m	5,000			
 18	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1" 	m	67,000			
 19	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 	m	5,000			
 20	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" 	m	67,000			
 21	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали  	m2	12,920			
 22	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm  (Кран шаровый фланцевый      Ду20 мм, Рр=1,6МПа  КШФ20)	buc	1,000			
 23	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Фланец ответный стальной  Ду20)	buc	2,000			
 24	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой  муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа     КШ-20  )	buc	1,000			
 25	IC24C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Газопровод из стальных водогазопроводных труб , ф 32х3,0  (продувочный ) GOST  3262-75*)	m	18,000			
 26	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных электро- сварных труб, ф 20х2,8  (продувочный ) GOST  3262-75*)	m	8,000			
 27	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 	m	8,000			
 28	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1" 	m	18,000			
 29	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 	m	8,000			
 30	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" 	m	18,000			
 31	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали  	m2	3,120			
 32	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ф50 стальная)	buc	2,000			
 33	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой натяжной, муфтовый  11Б18бк  с контрольным фланцем для манометр (по типу14М1)на Ру 1,6 МПа; Ду15)		buc	5,000			
 34	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3,000			
 35	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"   (Футляр  ф100 для ст. трубы ф50   l=400)	buc	2,000			
 36	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр  ф50 для ст. трубы ф32   l=400)	buc	1,000			
 37	AcA11A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga   (Протаскивание труб через футляр)	buc	3,000			
 38	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Уголок 45х45х5 (для крепления газопровода) 	kg	70,000			
 39	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь круглая ф10мм)	kg	50,000			
 40	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,120			
 41	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,120			
 42	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,120			
     		Capitolul 1.2. Газопровод низкого давления (для коммунально -бытовых потребителей )					
		Capitolul 1.2.1. Арматура и трубопроводы					
43	IC24H
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" (Газопровод из стальных электросварных труб ф219х6 Гост10704-91*)	m	17,000			
 44	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 	m	17,000			
 45	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" 	m	17,000			
 46	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали  	m2	11,730			
 47	GB06F
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 200 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=200мм)	2 buc	0,500			
 48	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Отвод  стальной штампованный   Ду200)	buc	5,000			
 49	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Тройник штампованный    Ду200/ду50)	buc	2,000			
 50	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000			
 51	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Футляр ф300 длятрубы  ф200, L=400)	buc	1,000			
 52	AcA11A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga   (Протаскивание труб через футляр)	buc	1,000			
 53	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm  (Заглушка ф200 стальная штампованная)	buc	1,000			
 54	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm  (Кран шаровый фланцевый      Ду50 мм, Рр=1,6МПа  КШФ50)	buc	2,000			
 55	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Фланец ответный стальной  Ду50)	buc	4,000			
   		Capitolul 1.2.2. Врезка в существующий газопровод низкого давления ф219 газопроводом ф219  (надземный вариант) 1шт 					
56	GD14B
	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2  1/2"- 3"   (Врезка в существующую сеть газопровода  ф219мм газопроводом ф219)  надземно	buc	1,000			
 57	RpIC35G
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 219-219 (Соединения вводов стальных труб, диаметром 219 - 219)  надземно	buc	1,000			
 58	RpIC31F
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii,  (Кислородно-ацетиленовая сварка труб,  )	buc	1,000			
     		Capitolul 1.3. Газопровод низкого давления (для АIT)					
59	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei,    (Коаксильный газоход  Ду 100/Ду60 ммс  отводом под 90*)	buc	1,000			
 60	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой  муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа     КШ-20  )	buc	2,000			
 61	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Крепление  газопровода  ф20 к  кирпичной стене  серия 5,905-8   - 7шт)	kg	10,920			
 62	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000			
 63	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр  ф50 для ст. трубы ф20   l=400)	buc	1,000			
 64	AcA11A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga   (Протаскивание труб через футляр)	buc	1,000			
 65	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных электро- сварных труб, ф 20х2,8  (продувочный ) GOST  3262-75*)	m	14,000			
 66	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 	m	14,000			
 67	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 	m	14,000			
 68	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали  	m2	1,680			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Газопровод среднего давления					
69	IA42E
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 100 mc/h, (Регулятор давления газа    РДГ 50Н ф30, Ду50	buc	2,000			
 70	ID13D
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Предохранительно-сбросной клапан	ПСК-50Н/20)	buc	1,000			
 71	IA23A
	Filtru de combustibil lichid (Фильтр газовый фланцевый  с  выходами под  манометр Ду50мм,)	buc	1,000			
 72	IA45A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 80 mm (Счетчик газовый расхода газа (ротационный) Ду80 с электронным корректором по давлению и температуре,   RVG-100 )	buc	1,000			
 73	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I  Электронный корректор учета (относительная погрешность <0,5%)  Midi ELCOR	set	1,000			
 74	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5   (Термопреобразователь сопротивления  Pt 500 (-20+50 С )	buc	2,000			
 75	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5   (Датчик давления(Pabs: 0,9-10,0 bar)	buc	1,000			
 76	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50  GSM-модем для обеспечения передачи данных   MODEM-UNIT, type GSM/BAT	buc	1,000			
 77	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"  (Регулятор давления FE 10,  с  встроенным фильтром и ответными фланцами Ду20"Pietro Forntini ")	buc	1,000			
 78	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I   ( Манометр   МТП-1)	set	5,000			
   		Capitolul 2.2. Газопровод низкого давления (для коммунально -бытовых потребителей )					
79	ID05F
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 200 mm (Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая ф 200 мм  30с41нж1)	buc	1,000			
   		Capitolul 2.3. Газопровод низкого давления					
80	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котлоагрегат водогрейный настенный  газовый    Q=23 кВт (0,0275 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)   "THERM 23 TCLN.A")	buc	1,000			
 81	IA44B
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный    с температурным коррек-тором   G-2,5)	buc	1,000			
 82	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (клапан -отсекатель ф20 мм .   нормально-закрытый   EVG-20 / NА   )	buc	1,000			
 83	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности  ( метан, СО)   "Лелека"  	buc	1,000			
 84	ID13D
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze,  Вынос сигнала сигнала неисправности  ( отсечка клапана- отсекателя)	buc	1,000			
 85	11-01-002-04
	Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe podea, masa, kg, pina la: 20 (Напоромер НМП-52)	buc	1,000			
 		Capitolul 3. Valoarea utilajului					
		Capitolul 3.1. Газопровод среднего давления					
86	Pretul firmei
	Регулятор давления газа для снижения давления газа с высокого 1-ой категории на среднее РДГ 50В(М)	buc	2,000			
 87	ID13D
	Предохранительно-сбросной клапан	ПСК-50Н/20	buc	1,000			
 88	Pretul firmei
	Фильтр газовый фланцевый  с  выходами под  манометр Ду50мм, Pmax=1,6 МПа 	buc	1,000			
 89	Pretul firmei
	Счетчик газовый расхода газа (ротационный) Ду80 с электронным корректором по давлению и температуре,   RVG-100  по давлению и температуре, диапазон измерения (1: 100) (1,6,....160 нм3/час) выходом для подключения электронного  корректора (движение газа справа-налево) Р раб. газа =3,0-6,0 кгс/см2	buc	1,000			
 90	Pretul firmei
	Электронный корректор учета (относительная погрешность <0,5%)  Midi ELCOR	buc	1,000			
 91	Pretul firmei
	Термопреобразователь сопротивления  Pt 500 (-20+50 С )	buc	1,000			
 92	Pretul firmei
	Датчик давления(Pabs: 0,9-10,0 bar)	buc	1,000			
 93	Pretul firmei
	GSM-модем для обеспечения передачи данных   MODEM-UNIT, type GSM/BAT	buc	1,000			
 94	Pretul firmei
	 Регулятор давления FE 10,  с  встроенным фильтром и ответными фланцами Ду20"Pietro Forntini "	buc	1,000			
 95	Pretul firmei
	Манометр входной(выходной)  МТП-1	buc	5,000			
   		Capitolul 3.2. Газопровод низкого давления (для коммунально -бытовых потребителей )					
96	Pretul firmei
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая ф 200 мм  30с41нж1	buc	1,000			
   		Capitolul 3.3. Газопровод низкого давления					
97	Pretul firmei
	Котлоагрегат водогрейный настенный  газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом  (комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт (0,0275 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)   "THERM 23 TCLN.A"	buc	1,000			
 98	Pretul firmei
	Газовый счетчик  Qmax=4 нм3/час,   ,Qmin=0,025 нм3/час.Рабочее давление Рмах=0,5 бар,с температурным коррек-тором   G-2,5	buc	1,000			
 99	Pretul firmei
	 Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф20 мм .   EVG-20 / NA	buc	1,000			
 100	Pretul firmei
	Сигнализатор загазованности ( метан, СО)   "Лелека"	buc	1,000			
 101	Pretul firmei
	Вынос сигнала сигнала неисправности  ( отсечка клапана- отсекателя)	buc	1,000			
 102	Pretul firmei
	Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа  НПМ-52	buc	1,000			
   		Capitolul 3.4. Протиопожарное Оборудование ГРП						
103	Pretul firmei
	Переносной аккумуляторный фонарь  ЛАТ4	buc	1,000			
 104	Pretul firmei
	Огнетушитель пенный ОХП -10(ОУ)	buc	2,000			
 105	Pretul firmei
	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc	1,000			
 106	Pretul firmei
	Огнетушитель порошковый  Момент	buc	3,000			
 107	Pretul firmei
	Лопата	buc	1,000			
 108	Pretul firmei
	Ящик с песком	buc	1,000			
 109	Pretul firmei
	Багор	buc	1,000